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ВВЕДЕНИЕ

Генеральный план Пригородненского сельсовета Рыльского района Курской области разработан ИП Воробьёвым Андреем Алексеевичем в соответствии с договором №7 от 06.06.2013 г. Заказчиком выступает Администрация Пригородненского сельсовета Рыльского района Курской области.

Разработка Генерального плана осуществлялась в соответствии с положениями Схемы территориального планирования Курской области, разработанной ООО «Земресурс» в 2009 году и Схемы территориального планирования Рыльского района Курской области, разработанной ООО НВЦ «Регион», утвержденной решением Представительного собрания Рыльского района Курской области. Также при разработке генерального плана учитывались материалы ранее разработанной документации по территориальному планированию «Правила землепользования и застройки населённых пунктов Пригородненского сельсовета Рыльского района Курской области, выполненной в 2011 г. проектной организацией ООО «Центр геоинформационных проектов».
Генеральный план муниципального образования «Пригородненский сельсовет» Рыльского района Курской области разрабатывался в соответствии с требованиями кодексов Российской Федерации, федеральных законов, строительных норм и правил федерального уровня, ведомственных нормативных документов федерального уровня, законодательных и нормативных документов Курской области и Рыльского района:

- Водный кодекс Российской Федерации от 3.06.2006 № 74-ФЗ;

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ;

- Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 188-ФЗ;

- Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ;

- Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 г. № 200-ФЗ;

- Федеральный закон от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- Федеральный закон от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

- Федеральный закон от 25.06.02 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятники истории и культуры) народов Российской Федерации»;

- Закон Курской области от 31.10.2006 г. № 76-ЗКо «О градостроительной деятельности в Курской области»;

- СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*»;

- СНиП 2.05.02-85* «Автомобильные дороги»;

- СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»;

- СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы»;

- СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения»;

- СНиП 2.04.02.84*«Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

- СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны»;

- СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- Устав муниципального образования «Пригородненский сельсовет» Рыльского района Курской области;

- Постановление главы Пригородненского сельсовета «О комплексной разработке градостроительной документации Пригородненского сельсовета Рыльского района Курской области»;

- другие нормативно-правовые федеральные, региональные и муниципальные правовые акты.

Содержание проекта Генерального плана определено ст. 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации (ГК РФ), Постановлением № 14 от 21.01.2013 г. Пригородненского сельсовета и утвержденным Главой администрации Пригородненского сельсовета Техническим заданием.
Для разработки Генерального плана применялись растровые схемы которые использовались как подоснова в масштабе 1 : 100 000, 1 : 25 000, 1 : 5 000, 1 : 2 000, предоставленные администрацией Пригородненского сельсовета, Комитетом строительства и архитектуры Курской области. В процессе разработки генерального плана Пригородненского сельсовета Рыльского района Курской области проводился комплексный градостроительный анализ территории, анализировались и оценивались природно-экологические, социально-экономические, планировочные, инфраструктурные и другие аспекты развития территории. В проекте разработаны планировочная структура и функциональное зонирование территории.

С учетом п.9.6. Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов приняты расчетные периоды генерального плана:

· I этап (первоочередные плановые мероприятия) – 5 лет;

· II этап (расчетный срок генерального плана) – 25 лет. 

Исходным периодом проектирования является 2013 год.

Проект выполнен в виде компьютерной геоинформационной системы (ГИС) и с технической точки зрения представляет собой компьютерную систему открытого типа, позволяющую расширять массивы информации по различным тематическим направлениям, использовать ее для территориального мониторинга, а также практической работы подразделений Администрации Рыльского района и Пригородненского сельсовета.
Положения Генерального плана, утвержденные в установленном порядке соответствующими нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, являются обязательными для соблюдения всеми субъектами градостроительных отношений.
Проектные материалы представляют собой комплект, состоящий из диска с электронным видом генерального плана, и его копиями на твердом носителе (бумаге) в трех экземплярах. 

Формат записи диска позволяет заказчику считывать и использовать информацию с данного диска без применения дополнительных программ на современном, на момент сдачи работы, компьютерном оборудовании. 

Разрабатываемая электронная версия генерального плана представлена в бумажном и электронном виде в программном обеспечении MapInfo. Текстовая часть представлена в формате Microsoft Word 2007.
Состав проектных материалов.
В соответствии с Градостроительным кодексом РФ генеральный план муниципального образования «Пригородненский сельсовет» Рыльского района включает в себя следующие материалы:
Том 1 «Положения о территориальном планировании»:

1. Цели и задачи территориального планирования.
2. Обоснование вариантов решения задач территориального планирования сельсовета.
3. Перечень мероприятий по территориальному планированию.
Том 2 «Материалы по обоснованию генерального плана»:

1. Общие сведения о муниципальном образовании.

2. Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения поселения на основании анализа использования территории, возможных направлений ее развития и прогнозируемых ограничений их использования.
3. Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения на комплексное развитие территории.

4. Обоснование предложений по территориальному планированию, этапы их реализации.
5. Мероприятия, утвержденные документами территориального планирования Курской области и Рыльского района.

6. Предложения по изменению границ муниципального образования и баланса земель в пределах перспективной границы муниципального образования.

Том 3 «Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»:

- перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
Графические материалы обоснования Генерального плана Пригородненского сельсовета:

1. Схема современного использования территории муниципального образования. Масштаб 1 : 25 000.
2. Схема анализа комплексного развития территории и размещения объектов местного значения с учетом ограничений использования территории муниципального образования. Масштаб 1 : 25 000.
3. Схема транспортной, инженерной инфраструктур и инженерного благоустройства территории муниципального образования. Масштаб 1 : 25 000.
4. Схема территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Масштаб 1 : 25 000.
1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ.
1.1  Общие сведения о муниципальном образовании.
Муниципальное образование «Пригородненский сельсовет» расположено в центральной части Рыльского района Курской области. Общая площадь земель в границах Пригородненского сельсовета составляет 4830,0 га. 
Границы и статус Пригородненского сельсовета установлены Законом Курской области № 48-ЗКО «О муниципальных образованиях Курской области» от 21 октября 2004 года.
Территория сельсовета определена границами, существующими на момент принятия Устава Пригородненского сельсовета Рыльского района Курской области, в котором неотъемлемой частью и официальным документом, фиксирующим границы сельсовета, является схема и описание границ Пригородненского сельсовета (Приложения №1 Устава).
В состав Пригородненского сельсовета включено шесть населенных пунктов: с. Пригородняя Слободка, х. Звягин, х. Фонов, д. Волынка, д. Садки, д. Трошино. Административным центром является с. Пригородняя Слободка
Численность населения на 01.01.2013 г. составила 1023 человека.
Расстояние от административного центра сельсовета с. Пригородняя Слободка до районного центра (г. Рыльск) – 1км.

Ближайшая железнодорожная станция «Боровское» находится в 3 км от сельсовета.
Анализ существующего административно-территориального устройства сельсовета показывает, что оно не противоречит требованиям Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Таблица. Сведения о населении муниципального образования (по населенным пунктам) на 2013г.
	№

п/п
	Наименование населенного пункта
	Удаленность (км)
	Число

дворов
	Общая

численность, чел.

	1. 
	
	от районного центра
	от центра муниципального образования
	
	

	2. 
	с. Пригородняя Слободка
	1
	-
	175
	481

	3. 
	х. Звягин
	4
	3
	129
	235

	4. 
	х. Фонов
	3
	2
	84
	298

	5. 
	д. Волынка
	5
	5
	3
	9

	6. 
	д. Трошино
	4
	4
	-
	-

	7. 
	д. Садки
	-
	-
	-
	-

	Итого:
	
	
	388
	1023


С точки зрения внешних транспортных связей муниципальное образование имеет хорошее расположение.
Внешние транспортные связи Пригородненского сельсовета осуществляются автомобильным транспортом. 

Основной въезд на территорию с. Пригородняя Слободка осуществляется по автотрассе III категории «Р-199» Е38 и региональной автотрассе IV категории «38К-040».
Основным видом деятельности населения является сельское хозяйство.
1.2  Административное устройство муниципального образования. Границы муниципального образования.
Статус, состав и границы муниципального образования «Пригородненский сельсовет» установлены Уставом муниципального образования, принятым собранием депутатов Пригородненского сельсовета Рыльского района. Административным центром сельсовета является с. Пригородняя Слободка. В состав муниципального образования входит 6 населенных пунктов. 

Общая площадь земель в границах муниципального образования «Пригородненский сельсовет» составляет 4830,0 га. (3,2 % территории Рыльского района). Социально-экономическая активность сосредоточена в административном центре сельсовета.
Границы муниципального образования.
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Рис. Существующие границы муниципального образования Пригородненский сельсовет.
Описание границ муниципального образования.

Муниципальное образование «Пригородненский сельсовет» с северной стороны и восточной стороны граничит с МО «Березниковский сельсовет» МО «город Рыльск», с южной стороны граничит с МО «Малогнеушевский сельсовет», МО «Некрасовский сельсовет» и МО «Дуровский сельсовет», с западной стороны с МО «Бобровский сельсовет» и МО «Никольниковский сельсовет».

С северной и восточной стороны Пригородненский сельсовет граничит с МО «Березниковский сельсовет», граница идет в северо-восточном направлении вдоль пахотных земель, затем вдоль пастбищных угодий до д. Жилино, далее на 90° граница, вдоль д. Жилино поворачивает на юго-восток до грунтовой дороги к с. Кострова, затем идет на восток вдоль лесополосы до ГЛФ и далее на 90° поворачивает на юго-восток, вдоль пастбищных угодий, граница идет в южном направлении вдоль урочища ГЛФ «Шумеево» до автодороги «Рыльск - Капыстичи», пересекает автодорогу и идет до урочища ГЛФ «Мобицин», затем вдоль урочища ГЛФ «Мобицин» до уродища ГЛФ «Образцовое», затем поворачивает на юг вдоль сенокосных угодий до реки Сейм.
С восточной стороны Пригородненский сельсовет граничит с МО «город Рыльск» граница идет в юго-западном направлении по руслу реки Сейм, далее северо-западном и западном направлении по руслу реки Рыло, пересекает автодорогу республиканского значения «Курск - Рыльск - граница Украины» и по реке Рыло идет до хутора Красный, затем поворачивает на 90° на юг, вдоль хутора Красный и вдоль лесополосы идет до автодороги «Рыльск - Ломакино», далее граница поворачивает на 90° на запад вдоль автодороги, затем на 90° вдоль пахотных земель, далее на 90° до грунтовой дороги, затем поворачивает на юг вдоль грунтовой дороги до реки Дублянка далее вдоль реки Дублянка до участков коллективных садов, далее граница обходит коллективное садоводческое общество и по реке Дублянка идет до грунтовой дороги, пересекает в южном направлении реку идет вдоль пахотных земель до урочища ГЛФ «Стрелецкие рвы», пересекает урочище и по грунтовой дороге вдоль садовых участков идет до автодороги «Рыльск - Глушково», пересекает автодорогу и в восточном направлении между индивидуальной застройкой и садово-огородническими участками идет до грунтовой дороги и далее до урочища ГЛФ «Платонов», затем до сенокосных угодий, далее граница поворачивает на север до реки Сейм, затем пересекает в восточном направлен реку Сейм идет, вдоль сенокосных угодий до ГЛФ и далее вдоль ГЛФ поворачивает на юг.
С южной стороны Пригородненский сельсовет граничит с МО «Малогнеушевский сельсовет», граница идет в западном направлении вдоль сенокосных угодий поймы реки Сейм до грунтовой дороги, затем поворачивает на юг, далее на запал до реки Сейм.
Также с южной стороны Пригородненский сельсовет граничит с МО «Некрасовский сельсовет», граница в западном направлении пересекает реку Сейм, идет вдоль сенокосных угодий до мелового карьера, обходит его и вдоль коллективных огородов идёт до грунтовой дороги, затем поворачивает на юг вдоль огородов до очистных сооружений города Рыльск, обходит их с северной и восточной стороны, далее граница идет в западном направлении вдоль коллективных садовых участков до автодороги «Рыльск – Глушково» идет вдоль автодороги, обходит участок коллективных огородов до поворота автодороги, затем поворачивает на 90° на юг и идет вдоль автодороги «Рыльск - Глушково» до поперечной лесной полосы, далее на 90° поворачивает на запад и вдоль лесной полосы граница идёт МО, «Дуровский сельсовет», граница идет в северо-западном направлении вдоль пахотных земель.
С западной стороны МО «Пригородненский сельсовет» граничит с МО «Бобровский сельсовет», граница идет в северном направлении вдоль урочища ГЛФ «Стрелецкая дача» до автодороги «Рыльск - Ломакино», далее в том же направлении пересекает автодорогу и идёт до урочища ГЛФ «Пототурино», обходит урочище с восточной стороны и идёт до грунтовой дороги «Рыльск - Барамыково», затем вдоль урочища ГЛФ «Дымово» идет до реки Рыло, пересекает реку и в северном направлении вдоль пастбищных земель идет к грунтовой дороге «Нижнее Лухтоново - Верхнее Лухтоново», затем в северном направлении вдоль пастбищных угодий граница; идет до урочища ГЛФ «Глубокое» и далее до МО «Никольниковский сельсовет», граница идет в восточном направлении вдоль автодорогу «Курск – Рыльск - граница Украины», затем на участке пересечения- грунтовой дороги «Рыльск – Никольниково» с автодорогой «Курск - Рыльск - граница Украины» в северо-восточном направлении идет до урочища ГЛФ «Осый», обходит урочище с западней стороны и идёт до грунтовой дороги к селу Кострова, далее граница пересекает дорогу и идет в северо-западном направлении, вдоль балки «Сухой лог» до МО «Березниковский сельсовет».

1.3 Природные условия и ресурсы.
Климатическая характеристика.
По климатическим условиям муниципальное образование «Пригородненский сельсовет» расположено в зоне умеренно-континентального климата мягкой зимой и умеренно влажного лета, характеризуется значительными колебаниями суточных и годовых температур воздуха. По схематической карте климатического районирования для строительства территории России МО приурочено к району – II, подрайону – II В.

Абсолютный минимум температур составляет -37°С и приходится на декабрь – январь месяцы. Абсолютный максимум температур составляет +38°С и приходится на август месяц.

Вегетационный период (ср. суточная температура +5,7°С) длится 192 дня и наступает в среднем 10 апреля и заканчивается 20 октября. Устойчивый переход среднесуточной температуры воздуха в среднем происходит 29 апреля, длится период с температурой выше 10°С 149 дней и заканчивается 26 сентября, вступление первых заморозков наблюдается 5 октября, последних 28 апреля.

Глубина промерзания почвы:

- средняя - 68 см.

- наименьшая - 48 см.

- наибольшая - 129 см.

Осадков выпадает достаточное количество, в среднем - 592 мм, из них 395 мм в теплый период.

Средняя дата появления снежного покрова - 10 ноября, устойчивого - 17 декабря. Разрушение устойчивого снежного покрова в среднем к 28 марта, снег ходит к 5 апреля. Среднее число со снежным покровом - 118 дней.

Наибольшая толщина снега в поле обычно около 25 см., максимум 47 см., минимум 9 см. В лесу соответственно - 35,16,8 см.

Средняя продолжительность метелей в году около 240 часов.

Преобладающее направление ветров - западное.

Средняя скорость ветра – 4,0 м/с.

Из опасных явлений - сильные ливни, град летом, гололед и пыльные бури.

Климат муниципального образования «Пригородненский сельсовет» благоприятствует успешному произрастанию древесной растительности.

В таблицах приводятся метеорологические характеристики, рассчитанные по данным многолетних наблюдений на метеорологической станции Рыльск.

Таблица. Даты наступления среднесуточной температуры воздуха выше и ниже определенных пределов и число дней с температурой, превышающей эти пределы.
	Даты наступления температуры воздуха, выше и ниже
	-5
	0
	+5
	+10
	+15

	Весной
	10/III
	24/III
	10/V
	29/IV
	22/V

	Осенью
	11/XII
	13/XI
	20/X
	26/IX
	3/IX

	Число дней
	275
	233
	192
	149
	103


Таблица. Глубина промерзания почвы зимой (см)

	Месяцы
	Из максимальных за зиму

	XI
	XII
	I
	II
	III
	IV
	средняя
	наименьшая
	наибольшая

	22
	42
	68
	78
	86
	-
	86
	48
	129


Таблица. Даты наступления и прекращения заморозков и устойчивых морозов и продолжительность безморозного периода и устойчивых морозов.
	Средняя дата наступления
	Средняя дата окончания
	Продолжительность

	заморозков
	устойчивых морозов
	заморозков
	устойчивых морозов
	безморозного периода
	устойчивых морозов

	5/X
	4/XII
	28/IV
	2/III
	159
	89


Таблица. Средняя месячная и годовая температура воздуха.
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII
	Год

	-8,1
	-7,9
	-2,9
	6,2
	13,8
	17,4
	19,4
	18,3
	12,5
	6,0
	-0,3
	-5,5
	5,7


Таблица. Средняя относительная влажность воздуха.
	I
	IV
	VII
	X
	Год

	88
	75
	70
	80
	77


Таблица. Даты образования и разрушения устойчивого снежного покрова.
	Средняя дата образования устойчивого снежного покрова
	Средняя дата разрушения устойчивого снежного покрова
	Продолжительность залегания устойчивого снежного покрова

	13/ XII
	25/III
	100


Таблица. Высота снежного покрова по снегосъемкам на последний день декады (см).

	XII
	I
	II
	III
	Наибольшая за зиму

	1
	2
	3
	1
	2
	3
	1
	2
	3
	1
	2
	3
	Ср
	Max
	Min

	3
	6
	8
	11
	12
	13
	15
	16
	18
	16
	15
	-
	23
	47
	9


Средний из наибольших запасов воды в снежном покрове за зиму – 73мм.

Таблица. Среднее количество осадков (мм) (с поправкой на смачивание).
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII
	XI-III
	IV-X
	Год

	37
	35
	36
	41
	51
	70
	75
	62
	46
	50
	44
	45
	197
	395
	592


Таблица. Средняя месячная и годовая скорость ветра(м/сек).
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII
	Год

	4,5
	4,7
	4,4
	4,1
	4,2
	3,6
	3,3
	3,1
	3,5
	4,1
	4,4
	4,5
	4,0


Таблица. Климатическая характеристика МО «Пригородненский сельсовет».
	Средняя годовая относительная влажность воздуха
	80%

	Средняя годовая скорость ветра
	4,0 м/с

	Максимальная скорость ветра
	30 м/с

	Среднее многолетнее количество осадков за год
	694 мм

	Среднее многолетнее максимальное количество осадков (июль)
	88 мм

	Среднее многолетнее минимальное количество осадков (февраль)
	34 мм

	Максимальное количество осадков за месяц
	204 мм

	Максимальное количество осадков за сутки
	134 мм

	Среднегодовая температура воздуха
	+2,90С

	Средняя многолетняя температура воздуха наиболее жаркого месяца года
	+17,20С

	Средняя многолетняя температура воздуха наиболее холодного месяца года
	-11,50С

	Абсолютный максимум температуры воздуха
	+380С

	Абсолютный минимум температуры воздуха
	-370С


Ветры в течение года переменных направлений (западные, юго-западные); их преобладающая скорость 2 - 5 м/с.
[image: image2.emf]Направления и повторяемость ветров на территории п. им. К. Либкнехта
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Рис. Среднегодовая повторяемость (%) направлений ветра по кварталам.
Самые ветреные месяцы со средней скоростью ветра более 4,0 м/с – это период с ноября по март включительно. Наименьшие скорости ветра отмечаются в августе.  Максимальные скорости ветра в зимний период фиксируются при ветрах южных и юго-западных направлений (19 м/сек), в летний период – при ветрах северо-западного и западного направления (18 м/сек).

Таблица. Скорость ветра.
	Скорость ветра возможна 1 раз
	Показатель

	в год
	18 м/сек;

	в 5 лет
	21 м/сек;

	в 10 лет
	22 м/сек;

	в 15 лет
	23 м/сек;

	в 20 лет
	24 м/сек.


Ветровой режим оказывает существенное влияние на перенос и рассеивание загрязняющих веществ. Особенно это относится к ветрам со скоростью 0-1 м/сек. На рассматриваемой территории повторяемость ветров этой градации в среднем за год составляет  20-30%. Увеличение повторяемости слабых ветров и штилей отмечается в летние месяцы, достигая максимума в августе.

Потенциал загрязнения атмосферы (ПЗА) характеризуется как умеренный. Повышенный уровень загрязнения атмосферного воздуха, обусловленный метеорологическими условиями может отмечаться летом и зимой.
Гидрография и ресурсы поверхностных вод.
Гидрография и ресурсы поверхностных вод.

Пригородненский сельсовет расположен в среднем течении реки Сейм. Долина реки Сейм имеет ассиметричное строение. Правый борт долины – крутой (до 450) с изменением абсолютных отметок от 150 до 210 м. Бассейн реки Сейм расположен на юго-западе европейской части России, на юго-западных склонах Среднерусской возвышенности. Рассматриваемый участок реки Сейм находится в среднем его течении, в пределах границ г. Рыльска (районного центра) и Пригородненского сельсовета (муниципального образования), в 125 км к западу от г. Курска. Направление течения реки – с севера на юг. Общая площадь водосбора реки Сейм до замыкающего створа нижней части сельсовета – 18100 км.кв. Протяженность Сейма на территории сельсовета составляет 6 км.

На территории сельсовета в реку Сейм с правого берега на 365 км от устья впадает река Рыло, а на 364 км от устья – ручей Дублянка. Длина водотоков соответственно составляет 21 и 3 км, площади водосборов – 104 и 13,0 кв. км.

Река Рыло впадает в Сейм в северо-восточной части города. На правом берегу реки Рыло расположен г. Рыльск, на левом – населенный пункт Пригородная Слободка. Река Рыло имеет бытовую глубину около 1,0м, ширину – до 10м, в месте впадения в реку Сейм – сильно заросшая кустарником. По левому берегу реки Рыло имеются родники, которые впадают в реку. Берега пологие, ширина поймы – до 350 м. Протяженность реки Рыло по территории муниципального образования – 2,2 км.

Река Дублянка течет с запада на восток и огибает г. Рыльск по восточной стороне. Протяженность реки – 2,8 км. Русло реки Дублянка в летний период практически пересыхает, оно сильно заросло кустарником.

Таблица. Площадь водосборов и длина рек Сейм, Рыло, Дублянка.
	№ п/п
	Река
	Створ
	Расстояние от устья, км
	Длина от истока, км
	Площадь водосбора, км2

	
	
	№
	Наименование
	
	
	

	1.
	р. Сейм
	234
	р.Сейм-г.Рыльск
	362
	395
	18100

	2
	р. Рыло
	-
	-
	4
	21
	104

	3.
	р. Дублянка
	-
	-
	3
	5
	13


Река Сейм, река Рыло и река Дублянка имеют смешанное питание (снеговое, дождевое и грунтовое). Основное питание река Сейм получает за счет весеннего таяния снега. Сток талых вод решительно преобладает над остальными видами питания: на долю его приходится в среднем 60-65 % годового стока, а в отдельные годы относительная величина снегового питания в суммарном годовом стоке возрастает до 70 и более процентов. Многоводный, но короткий весенний период сменяется относительным маловодьем во все остальные времена года, когда река пополняется заметно лишь быстро проходящими паводками дождевого происхождения и зимой в периоды оттепелей. В летнее время водность реки сильно падает из-за большого испарения. Осенние дожди вследствие менее интенсивного испарения несколько увеличивают ее водность. В целом роль дождевого питания реки относительно невелика и составляет в среднем не более 10-20% от общего объема годового стока. Гораздо большее значение (30-35% стока) имеют в этом смысле грунтовые воды, поступающие непрерывно в течение всего года. Такой характер питания реки определяет основные черты гидрологического режима: высокое весеннее половодье, летне-осенняя межень, прерываемая дождевыми паводками и зимняя межень, нарушаемая паводками в период оттепелей.

Таблица. Гидрографические характеристики реки Сейм в пределах МО.

	№ п/п
	Характеристика
	р.Сейм - г.Рыльск

	1.
	Расстояние от истока, км
	395

	2.
	Расстояние от устья, км
	362

	3.
	Площадь водосбора, км2
	18100

	4.
	Средний уклон реки, %
	0,3

	5.
	Средневзвешенный уклон реки, %
	0,1

	6.
	Средняя высота водосбора, м БС
	210

	7.
	Озерность водосбора, %
	<1

	8.
	Заболоченность водосбора, %
	3

	9.
	Залесенность водосбора, %
	5

	10.
	Распаханность водосбора, %
	70


Почвы.
В структуре почвенного покрова по механическому составу преобладают типичные среднемощные, средние и тяжелосуглинистые черноземы, в различной степени смытые. Небольшой процент составляют супесчаные и песчаные почвы.

Черноземы типичные, карбонатные и луговые приурочены к плато и пологим склонам. Они являются самыми плодородными, имеют большую мощность гумуса, хорошо выраженную зернистую структуру.

Все почвы слабосмытые, приурочены к пологим и покатым склонам водоразделов. Дерново-слабоподзолистые почвы высоких выположенных вершин водоразделов по естественной производительности несколько ниже (60–80 баллов), однако условия их обработки лучше. Смыв почв значительно ниже. Эрозионные процессы менее развиты. Для поддержания плодородия этих почв необходимо проведение простейших агрохимических противоэрозионных мероприятий.

В долинных комплексах наиболее плодородны пойменные дерновые и луговые почвы (до 100 баллов), но небольшая мощность почвенного профиля обусловливает острожное их использование, особенно для пропавших культур. Они могут служить базой для возделывания кормовых травосмесей.

Почвы с низким плодородием дерново-сильноподзолистые, типичные подзолы на песках и торфяно-глеевые занимают в пределах сельсовета небольшие площади по долинам рек. Их плодородие не превышает 50 баллов. При их использовании необходимо внесение повышенных доз, органических удобрений и в ряде случаев осушение. 

Большая часть территории, за исключением вершинных частей водоразделов и пойм, представляет собой склонные участки, расчлененные долинами небольших рек, ручьев, оврагов. Эрозионные процессы развития здесь могут быть усилены в результате неправильной обработки земель. Для снижения интенсивности процессов смыва необходимо применение почвенных севооборотов, распашка и обработка земель поперек склонов, прерывистое бороздование и обваловывание зяби и паров. На крутых склонах и у вершин оврагов залужение и лесонасаждения, регулирование выпаса скота на эродированных землях.

В соответствии с природно-климатическими и почвенными условиями пашня используется для выращивания зерновых культур, сахарной свеклы, подсолнечника, картофеля, овощей и кормовых культур. Естественные кормовые угодья используются для выпаса скота, заготовок сена, сенажа и силоса.
Гидрогеологические условия.
Гидрогеологические условия для строительного освоения на большей части территории сельсовета благоприятные, грунтовые воды залегают на глубине 5-6 м. Наиболее высокие уровни отмечены на поймах рек и по днищам оврагов с водотоками, где они фиксируются на глубинах 0-5 м. 

Водоснабжение хозяйственно-питьевое и техническое осуществляется из подземных источников. В пределах сельсовета имеются следующие водоносные комплексы и горизонты:

1. Воды современных аллювиальных отложений – используются шахтными колодцами сельских поселений, дебит около 0,1 л/сек. Горизонт не защищен с поверхности. Использование этих вод рекомендовано для технических нужд.

2. Воды палеогенового горизонта, заключенные в мелких песках, обладают низкой водоотдачей. Для водоснабжения горизонт может быть рекомендован только для использования шахтными колодцами.

3. Водоносный горизонт, заключенный в верхнемеловых отложениях сантонского яруса, является ближайшим к поверхности земли и наиболее мощным. На возвышенностях он менее водообилен, в долине водообильность увеличивается. Удельные дебиты скважин изменяются от 0,1-0,8 до 25 л/сек. Возможная производительность групповых водозаборов 50-200 л/сек.

4. Сеноман-нижнемеловой водоносный горизонт распространен повсеместно. Кровля его от 100 до 150 м. Средняя мощность горизонта 30-40 м. Величина напора достигает 60-80 м. Удельные дебиты от 0,1 до 3,3 л/сек, достигая иногда 8,2 л/сек, дебиты одиночных скважин в среднем 10-15 л/сек. Возможная производительность групповых водозаборов 200-500 л/сек.

5. Юрско-девонский водоносный горизонт вскрывается на глубине 200 и более метров. Дебиты скважин могут достигать до 20 л/сек. Строительство групповых водозаборов не целесообразно ввиду очень глубокого задевания горизонта. 

Для централизованного водоснабжения в сельсовете рекомендуются использование водоносных горизонтов как верхнемелового, так и сеноман-нижнемелового. Для крупного водопотребления рекомендуется их совместное использование, где возможен водоотбор до 1000 л/сек. 

Воды всех горизонтов в целом удовлетворяют требованиям ГОСТа Р 51232-98 «Вода питьевая».
Растительный мир. По характеру растительности сельсовет представляет собой лесостепь.
Территория муниципального образования «Пригородненский сельсовет», как и всей Курской области, находится в поясе умеренно-континентального климата в пределах лесостепной зоны, в благоприятных климатических условиях для ведения эффективного сельскохозяйственного производства. 
По лесорастительному районированию территория поселения относится к лесостепной зоне Европейской степной области.

Поскольку преобладающее количество лесных урочищ расположено на склонах оврагов, балок и прилегающих к ним территориях, эти леса имеют важное почвозащитное, водорегулирующее и противоэрозионное значение. 

Леса, как правило, лиственные из березы, дуба, липы, ясеня, осины. Высота деревьев от 18 до 25 метров, толщина 0,18 - 0,27 м, расстояние между деревьями 2 -5 м. Подлесок преимущественно кустарниковый, редкий.

Основные лесные ресурсы сосредоточены на севере и юге поселения. Все леса находятся под контролем Рыльского лесничества. 

Геологическая характеристика.
Геологическое строение в пределах активной зоны (до базиса эрозии) характеризуется четвертичными отложениями, залегающими на коренных породах палеогена, неогена, верхнего и нижнего мела, девона и карбона. Кристаллический фундамент залегает на глубине 300-370 м.

Геолого-литолический разрез толщи представлен следующими грунтами.

1.
Почвенный слой. Черноземы и серые лесные почвы, мощностью 0,2-1,5 м распространены повсеместно. Насыпной грунт встречается на застроенных участках, в местах засыпанных оврагов. Мощность 0,4-1,8м. Торф и заторфованные грунты, средней мощностью 0,5-1,5 м распространены на поймах рек, в днищах оврагов с водотоками. Современный аллювий (пески различной крупности) развит на поймах рек.

2.
Верхнечетвертичные отложения представлены древним аллювием надпойменных террас Сейма и его притоков. Представлены преимущественно мелкими песками, пылеватыми супесями. Мощность от 2-5 до 10 м.

3.
Верхнесреднечетвертичные отложения (нерасчлененные) представлены элювиально-делювиальными покровными лессовидными суглинками, супесями, песками, общей мощностью 15-25 м. Распространены повсеместно с поверхности на водоразделах. Верхняя часть толщи суглинков до глубины 2-5 м. обладают просадочностью 1 типа, нижняя часть толщи непросадочная. 

В связи с хорошей дренированностью суглинков и глубоким залеганием грунтовых вод просадочные явления имеют ограниченное распространение. 

4.
Песчано-глинистые отложения палеоген-неогена мощностью 17-25 м распространены отдельными пятнами.

Отложения верхнего мела имеют повсеместное распространение, представлены мелами, мергелями, песками. На водоразделах меловая толща залегает на глубине от 15 до 50 м., на поймах 7-15 м.

Ниже залегают осадки нижнего мела (кварцево-глуанитовые пески), юрской системы и кристаллические породы фундамента.

Наиболее распространенными в пределах активной зоны являются элювиально-делювиальные лессовидные супеси и суглинки, глины и пески общей мощностью до 25 м., на пониженных участках (поймах, тальвегах оврагов и балок) с поверхности залегает пестрая в литолическом отношении толща современных и верхнечетвертичных отложений в виде торфа, илов, песков, супесей, относящихся к «слабым», сильносжимаемым грунтам, мощность которых изменяется от 1 до 10 м.
Лесные ресурсы.
Леса оказывают огромное влияние на экологическое состояние природных комплексов, выполняя такие биоэкологические функции как регулирование и фильтрация водного стока, предотвращение эрозии почв, сохранение биологического разнообразия, обогащение атмосферы кислородом и поглощение углерода, влияние на формирование климата и предотвращение загрязнения воздушного бассейна.
Территория Пригородненского сельсовета, как и всей Курской области, находится в поясе умеренно-континентального климата в пределах лесостепной зоны, в благоприятных климатических условиях для ведения эффективного сельскохозяйственного производства. 

По лесорастительному районированию территория поселения относится к лесостепной зоне Европейской степной области.

Лесные ресурсы сосредоточены на севере и юге поселения. Лесное хозяйство в основном служат для защиты рек и озёр, имеют почвозащитное значение, имеются полезащитные лесополосы, а также насаждения по оврагам и балкам. Площадь лесного фонда составляет 1162,3 га территории муниципального образования.

Рельеф.
Пригородненский сельсовет расположен в пределах Дмитриевско-Рыльской гряды в западной части Среднерусской возвышенности, расчлененной долиной реки Сейм и его притоков.

Территория центральной части характеризуется волнистым рельефом поверхности, абсолютные отметки которой изменяются от 148 до 180 м. Уклоны поверхности большей части территории колеблются от 0,3 до 3-5% Участки береговых склонов р. Сейм имеют крутизну около 5-10%, а реки Дублянки - колеблются от 18 до 20%.

Сельсовет находится в юго-западной части Среднерусской возвышенности, которая представляет собой плато, сложенное породами меловой системы. Они занимают в геологическом строении поселения и окрестностей особое место, поскольку составляют большую часть осадочного покрова. Породы этой системы слагают междуречья, прорезаются долинами рек, балками, оврагами, содержат несколько горизонтов подземных вод, питающих реки и использующихся для нужд населения. На породах мела залегают отложения палеогеновой и неогеновой систем, представленные песками со скоплением гравийных зерен кварца и гальки фосфоритов в основании толщи (киевская и харьковская свиты), а также пестро окрашенными мелко- и разнозернистыми, кварцевыми, слабоглинистыми песками (полтавская свита). Все эти породы слагают поверхности междуречий. Отложения четвертичной системы представлены, прежде всего, нерасчлененным комплексом флювиогляциальных, озерных и болотных отложений нижнего и среднего плейстоцена, которые имеют широкое распространение, покровными суглинками, нерасчлененным комплексом аллювиальных отложений террас реки Сейм и ее притоков, пойменными отложениями.

В целом, рельеф преобладающей части территории удобен для расселения и любого вида хозяйственного освоения территории Пригородненского сельсовета.

Полезные ископаемые.
На территории поселения добыча полезных ископаемых в крупных объёмах не ведется.
Инженерно-строительная характеристика.
По инженерной характеристике муниципальное образование можно условно разделить на 2 группы территорий. Каждая из них имеет собственные природные характеристики, определяющие различную степень их благоприятности для нового строительного освоения и охраны геологической среды.

Первая группа - территории неблагоприятные для строительства. Неблагоприятными для строительства в границах поселения являются территории транспортной и инженерной инфраструктуры, зеленых насаждений общего пользования, санитарно-защитных зон объектов, водоохранных зон, а также другие земли, не подлежащие застройке.

Вторая группа – территории благоприятные для строительства. Это вся остальная территория Пригородненского сельсовета. Гидрогеологические условия здесь благоприятны для строительства, так как подземные воды вскрываются на глубинах более 2 м. Физико-геологические явления отсутствуют, но могут проявиться в виде просадок при длительном замачивании лессовидных грунтов в струйчатом размыве незакрепленных откосов дорог, склонов.

По схематической карте климатического районирования для строительства на территории России, Пригородненский сельсовет отнесен к району – II, подрайону – IIВ.
С учетом вышеизложенного можно сделать вывод, что территория сельсовета является благоприятной для строительства.
2 ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ.
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации территориальное планирование является основным средством управления процессами развития территории муниципального образования и представляет собой деятельность по разработке системы взаимосвязанных документов территориального планирования, градостроительного зонирования и документов по планировке территории, создаваемых для обеспечения устойчивого развития территории Пригородненского сельсовета.
При разработке Генерального плана рассматривались 2 варианта развития Пригородненского сельсовета: инерционный и стабилизационный.

Инерционный (сдержанный) сценарий подразумевает развитие сельсовета по достигнутому уровню производственной базы, использованию ресурсного потенциала, в соответствии со сложившимися социальными условиями и динамикой численности населения, численность которого на 2018 г. составит 946 человек (- 7,5 % по отношению к исходному 2013 году), а к 2038 г. число жителей сельсовета составит 815 человек (- 20,3 %). В качестве минимальных мероприятий определены ремонт существующих транспортных и инженерных сетей, объектов соцкультбыта (минимальные мероприятия - это те, которые связаны с подержанием достигнутого уровня социально-экономического развития). 
А также, сохранение современных тенденций развития экономики, а именно, незначительного компенсационного роста промышленного производства; и консервацией проблем в социальной сфере: неблагоприятной демографической ситуацией (естественной и миграционной убыли населения, старения населения); консервацией проблем в социальной сфере. 
При реализации данного сценария развитие сельсовета будет происходить медленно, никаких крупных программ реализовано не будет. В результате усилится поток трудовых миграций за пределы сельсовета (в первую очередь, в Курск и Москву), что постепенно будет способствовать росту миграционного оттока. 
Стабилизационный вариант социально-экономического развития – это постепенное улучшение экономической и демографической ситуации в стране в целом и в муниципальном образовании в частности, (по сравнению с инерционным сценарием) динамики в изменении численности населения сельсовета и составит на 2018 г. 1001 (сокращение численности населения на 2,1%), а к 2038 г. число жителей сельсовета составит 942 человек (уменьшение населения на 7,8%). Оптимистичный (стабилизационный вариант) предусматривает развитие производственной базы, развитие инженерной инфраструктуры, улучшение социальных и культурно-бытовых условий жизни населения сельсовета. 

Мероприятия по развитию инфраструктуры и жилищного строительства сельсовета, предложенные в Генеральном плане, определялись исходя из инновационного сценария развития.
Стабилизационный вариант развития Пригородненского сельсовета разрабатывался на основе следующих нормативных документов:

- Федеральный закон от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Постановление Правительства РФ от 20.03.2003г. № 165 «О внесении изменений и дополнений в порядок разработки и реализации федеральных целевых программ и межгосударственных целевых программ, в осуществлении которых участвует Российская Федерация»; 

- Программа социально-экономического развития Курской области 2011 - 2015 годы;

- Схемы территориального планирования Курской области;

- Схемы территориального планирования муниципального образования «Рыльский район» Курской области.
Стабилизационный вариант предполагает реализацию ряда программ социально-экономического развития, в результате которых произойдет увеличение темпов роста экономики сельсовета.

Главным условием реализации инновационного варианта развития является привлечение в экономику, инфраструктуру и социальную сферу сельсовета достаточных финансовых ресурсов. Стабилизационный сценарий развития предполагает в процессе его реализации осуществлять разработку и принятие программных мероприятий в различных сферах деятельности, в том числе коммерческих инвестиционных проектов. 

При анализе существующей ситуации были учтены планировочные ограничения, влияющие на территориальное развитие сельсовета. 

Необходимо постоянно осуществляться разработку инвестиционных проектов для участия в конкурсных отборах, с целью включения их в Программу экономического и социального развития Курской области. 

Реализация проектов будет способствовать созданию предпосылок для динамичного наращивания инвестиционно-финансового потенциала сельсовета, района и области – основы их дальнейшего развития. Особое внимание будет уделяться реализации высокоэффективных инвестиционных проектов со сроком окупаемости до трех лет, ориентированных на скорейшее решение основных задач программы и обеспечивающих уже на начальном этапе их реализации поступление дополнительных средств в местный и областной бюджеты, создание новых рабочих мест. 

2.1 Сведения о программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования, для реализации которых осуществляется создание объектов местного значения 

1 Областная целевая программа «Социальное развитие села на 2009 - 2014 годы».
2 Областная целевая программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в Курской области на 2012-2015 годы».
3 Областная целевая программа «Развитие сельского хозяйства Курской области на2009-2014 годы».

4 Областная целевая программа «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2010 - 2014 годы».

5 Областная целевая программа «Оказание адресной социальной помощи отдельным категориям граждан на проведение работ по газификации домовладений (квартир) (2009 - 2011 годы)».

6 Областная целевая программа «Развитие водохозяйственного комплекса Курской области в 2013 - 2020 годах».

7 Областная целевая программа «Модернизация сети автомобильных дорог Курской области (2012-2014 годы)».

8 Областная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Курской области на 2011 - 2015 годы и на перспективу до 2020 года».

9 Областная целевая программа «Об обеспечении муниципальных образований Курской области документами территориального планирования и градостроительного зонирования на 2011 год».

10 Областная целевая программа «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных Федеральным законом «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» на 2011 - 2015 годы.

11 Областная целевая программа «Жилище» на 2011 - 2015 годы.

12 Областная программа «Развитие образования Курской области на 2011-2013 годы».

13 Областная целевая программа «Комплексное развитие профессионального образования Курской области на 2011 – 2015 годы»
14 Областная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Курской области на 2011-2015 годы».

2.2. Территориально-планировочная организация муниципального образования. Баланс земель территории муниципального образования.
Территорию Пригородненского сельсовета составляют исторически сложившиеся земли сельсовета. Сельсовет входит в состав территории Рыльского муниципального района Курской области.

Планировочная структура Пригородненского сельсовета сложилась исторически и формировалась как часть Рыльской планировочной группы муниципальных образований и является связующей частью опорного каркаса территории района. Современная планировочная структура территории Пригородненского сельсовета, и её планировочный каркас, обеспечивает взаимосвязи с группой сельсоветов в центральной части Рыльского района (Никольниковский сельсовет, Березниковский сельсовет, Бобровский сельсовет, Дуровский сельсовет, Некрасовский сельсовет, г. Рыльск).

Особенностью Пригородненского сельсовета является его территориальная близость к районному центру г. Рыльску (в шаговой доступности от Административного центра сельсовета – 300 м.).

Основной планировочной осью сельсовета является федеральная автотрасса III категории «Р-199» Е38 и региональная автотрасса IV категории «38К-040» в северо-западной части сельсовета. Пересечение этих дорог, а также нахождение рядом сними населённые пункты с. Пригородняя Слободка, х. Фонов, д. Волынка, делает планировочную ось ещё и основным узловым элементом современного опорного каркаса территории сельсовета. Дорожная планировочная ось дополнена сетью небольших местных автодорог. Второстепенная планировочная ось сельсовета является автодорога V категории «Рыльск-Дурово-Свобода».

Генеральным планом планировочное развитие предлагается базировать уже не на местном дорожном, а на транспортном каркасе территории. Поскольку любое производство и проживание, социальное обеспечение связано, прежде всего, с транспортной доступностью. Именно поэтому значительное преимущество в развитии на расчетный период получат те населенные пункты, которые совмещают в себе пересечение осевых линий развития исторически сложившейся планировочной структуры (дорожной) с современной (транспортной) – с. Пригородняя Слободка – автотрасса «38К-040» – автотрасса «Р-199» – х. Фонов.

Таким образом, основными планировочными осями территории сельсовета являются, автомобильная дорога федерального значения «Р-199» и автодорога регионального значения «38К-040» и сеть местных автодорог:

1. Планировочная ось образована автомобильной дорогой IV категории «38К-040», проходящей по центру сельсовета в направлении с севера на юг.

2. Планировочная ось образована автомобильной дорогой III категории «Р-199», пересекающая сельсовет в направлении с востока на запад.

3. Второстепенная планировочная ось образована автодорогой V категории «Рыльск-Дурово-Свобода» в направлении с востока на запад южнее автодороги «Р-199».
Основной планировочный центр располагается в селе  Пригородняя Слободка.

Планировочный центр в центре села носит административно-деловой характер с торгово-досуговыми функциями. Здесь расположены здания Администрации, гостиница, ФАП, торговый объект, не далеко находится Рыльский Свято-Николаевский мужской монастырь.

В формировании опорного каркаса территории сельсовета важную роль сыграли природные оси – долины рек Сейм и Рыло, исторически являющиеся осями расселения, стержнем формирования планировочной структуры муниципального образования.

Архитектурно-планировочная организация сельсовета определяет самые общие основы пространственной морфологии, структуры и композиции. Имеется в виду такое понимание структуры, которое в синтезированном виде представляет и решает социальную, экономическую, экологическую, эстетическую и культурологическую проблематику населенных пунктов сельсовета.

Пригородненский сельсовет обладает целостной структурой. Территория сельсовета расположена в центральной части Рыльского района. Основной градостроительный потенциал территории расположен в крупных населённых пунктах сельсовета и является не только градостроительными территориями сельсовета но градостроительными территориями города Рыльска. Административный центр сельсовета село Пригородняя Слободка расположено в центре сельсовета, справа села находится извилистая пойма реки Сейм с небольшими заливными сельскохозяйственными угодьями и не может быть вовлечена в градостроительную деятельность, с севера и запада находятся территории занятые сельхозугодьями и потенциально могут быть вовлечены в градостроительную деятельность. В остальных крупных населённых пунктах сельсовета, такие как х. Фонов, х. Звягин есть территории, которые потенциально могут быть вовлечены в градостроительную деятельность.

Территориальное развитие сельсовета сдерживается наличием природных и технологических ограничений по всему периметру селитебной территории. 

В частности, с северной стороны и восточной стороны граничит с МО «Березниковский сельсовет» МО «город Рыльск», с южной стороны граничит с МО «Малогнеушевский сельсовет», МО «Некрасовский сельсовет» и МО «Дуровский сельсовет», с западной стороны с МО «Бобровский сельсовет» и МО «Никольниковский сельсовет».
В основу архитектурно – планировочной структуры Пригородненского сельсовета положена сложившаяся планировка и застройка. Планировочная структура поселения определена как естественными факторами: наличием крутых склонов и пониженными местами, так и наличием культурно-бытовых построек, жилых домов и транспортной доступностью территории.

В застройке населенных пунктов преобладают как одноэтажные здания так и многоэтажные здания, материал построек в основном кирпич. 

Баланс земель.
Данные о распределении территории сельсовета по категориям использования земель Данные получены при разработке Схемы современного использования территории Пригородненского сельсовета, с применением растровой фотоинформации. Данные по категориям земель приближенные, провести точное определение категории земель затруднительно ввиду отсутствия кадастровой информации.
Таблица. Баланс земель.

	№ п/п
	Категории использования земель
	Площадь, га

	
	
	

	1
	Земли населенных пунктов
	~144,7

	2
	Земли сельскохозяйственного назначения
	~2695,5

	3
	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения
	~24,4

	4
	Земли особо охраняемых территорий и объектов
	-

	5
	Земли лесного фонда
	~1982,4

	6
	Земли водного фонда
	-

	7
	Земли запаса
	-

	8
	Итого земель сельсовета
	4847


Общая площадь земель в границах муниципального образования составляет 4847 га. Наибольший удельный вес в структуре земельного фонда занимают земли сельскохозяйственного назначения (55,6%) и земли лесного фонда (40,8%). 
2.3. Экономическая база муниципального образования.
Промышленный и агропромышленный комплекс.
Пригородненский сельсовет на протяжении длительного периода сохраняет аграрную специализацию.

На территории сельсовета (с. Пригородняя Слободка) расположены следующие хозяйства (с указанием площади обрабатываемой земли):
1. Православная религиозная организация «Рыльский Свято-Николаевский монастырь» – 9435 кв.км;
2. кх «Коренево» (Коренев А.А.) 4,67 кв.км;

3. кфх «Луч» (Камашина В.В.) 3,16 кв.км;
4. ООО Возрождение ИП Каширин Алексей Владимирович 400 кв.км;
5. ИП Рябченко Людмила Григорьевна 183,5 кв.км.
ИТОГО: 10395 кв.км.
Кроме того в сельсовете располагаются:

· АЗС ИП Хохлов В.В. (х. Фонов)

· ООО «АНТ-ОЙЛ» АЗС №23 (х. Фонов)

· магазин с. Пригородняя Слободка (Б.И. Субботин)

· гостиница ИП Б.И. Субботин

· кафе «Сан Марино»

· сауна

· мойка

· магазин х. Звягин (Прудникова Н.И.)

Благоприятные природные условия, хорошее транспортное положение и современная ситуация на продовольственном рынке создают все предпосылки для дальнейшего развития сельского хозяйства поселения.
Проектные предложения.
Развитие растениеводства. Постепенно ожидается увеличение производства злаковых. Производство пшеницы, ячменя сохранится на существующем уровне, возможно, с небольшим увеличением. 

При этом существует ряд обстоятельств, которые оказывают влияние на дальнейшее развитие растениеводства. В перспективе возможна интеграция хозяйств одной специализации, расположенных на близлежащих территориях. Целью интеграции хозяйств в рамках одного агропромышленного холдинга является возможность выстраивать системы севооборотов наиболее удобным способом в условиях современной специализации холдингов, не привязываясь к границам существовавших ранее хозяйств. Интеграция КФХ возможна в целях совместного приобретения сельскохозяйственной техники и получения займов для развития хозяйств. 

При любом сценарии развития сельского хозяйства района важно сохранить природное плодородие почв. Поэтому непременным условием организации сельскохозяйственного производства должно оставаться соблюдение всех норм обработки почв, внесения удобрений. Необходимо регулярное проведение лесо- и фитомелиоративных работ, проведение мероприятий по снего- и водозадержанию, принятие мер в целях предотвращения ветровой эрозии. Также важно строгое соблюдение севооборотов, которое способствует естественному восстановлению почв. Кроме того, зернобобовые культуры, участвующие в севооборотах, являются хорошим кормом для скота.

Перспективы развития животноводства. Заметно увеличится поголовье КРС молочного и мясного направления. Возможно, оно окажется не менее прибыльным по сравнению с растениеводством спустя определённое время. Так как и в Курской области, и на территории значительной части России ощущается дефицит мяса КРС, а молокоперерабатывающие предприятия нуждаются в сырье. Поэтому в среднесрочной перспективе возможен рост поголовья КРС как за счёт развития существующих предприятий, так и за счёт строительства новых комплексов. Однако уже сегодня необходимы меры по повышению надоев на 1 корову (соотношение между валовыми надоями молока и надоями на 1 корову во всех категориях хозяйств Рыльского района составляет 1200-1500 кг).

Этому должна способствовать надёжная кормовая база, представленная полевым кормопроизводством и промышленным производством комбикормов. Уровень  развития свиноводства значительно не увеличится, особое внимание следует уделить потенциальному негативному воздействию свиноводческих предприятий на экологическое состояние окружающих территорий. В первую очередь, на кислотную среду почв и приземные слои атмосферного воздуха.

Развитие аграрного производства предполагает дальнейшую экспансию крупных агропромышленных компаний в хозяйство. Поэтому ожидается дальнейшее перераспределение земельных владений, уменьшение количества фермерских хозяйств и занимаемых ими площадей. Самостоятельные сельскохозяйственные предприятия будут развиваться в соответствии с потребностями рынка в различных видах продукции. Ожидается восстановление и увеличение животноводческой составляющей их производства. Сдерживающими фактором развития малого предпринимательства становятся территориальные диспропорции: 80% предпринимателей действуют в Курске, Курчатове и Железногорске и всего 20% на всей остальной территории области. По Рыльскому району этот показатель не превышает 10%.
Генеральным планом на первую очередь строительства предусматриваются:

- увеличение объема целевого использования сельскохозяйственных угодий поселения;

- выделение в качестве инвестиционных площадок для развития малого и среднего предпринимательства недействующих, фактически заброшенных промышленных площадок;
- привлечение инвесторов для строительства сельскохозяйственных и промышленных предприятий на территории бывшего КРС в х. Звягин.
Для поддержания личных подсобных хозяйств важно обеспечение транспортной доступности ко всем населённым пунктам сельсовета, а также развитие заготовительной сети.

Развитие промышленности.
Современный уровень развития промышленности вполне соответствует потенциалу района. Перспективы развития промышленности связаны с переработкой сельскохозяйственной продукции. В сельсовете увеличиваются площади обрабатываемых земель, растет показатель произведенной сельскохозяйственной продукции.

Промышленная переработка продукции растениеводства доминирует в экономике Рыльского района, как и в Пригородненском сельсовете. Учитывая состояние растениеводства, вероятно развитие зерноперерабатывающих предприятий с учетом улучшения ситуации в отрасли с приходом крупных сельхозпредприятий. 

Определяющей сферой экономики муниципального образования «Пригородненский сельсовет» на период планирования (до 2038 г.) принимается производство и переработка сельскохозяйственной продукции. Перспективное экономическое развитие будет осуществляться на базе существующих и новых предприятий. 

Восстановление и развитие производственного потенциала территории планируется посредством привлечения финансовых вложений местных инвесторов, а также инвесторов из других субъектов РФ. 

Генеральным планом на первую очередь строительства предусматриваются следующие мероприятия:

- увеличение объема целевого использования сельскохозяйственных угодий поселения;
- разработать мероприятия по выделению земельных участков под строительства промышленных предприятий, предложенного в СТП Рыльского района;
- выделение в качестве инвестиционных площадок для развития малого и среднего предпринимательства недействующих, фактически заброшенных промышленных площадок;

- привлечение инвесторов для строительства сельскохозяйственных и промышленных предприятий на территории бывшего КРС в х. Звягин.

Развитие малого и среднего предпринимательства.
В Пригородненском сельсовете имеются все предпосылки для развития малых и средних форм предпринимательства. 

Основными принципами развития малого и среднего бизнеса должны стать: 

- комплексность – обеспечение полного спектра услуг для малых предприятий;

- системность – обеспечение функциональной взаимосвязи всех элементов инфраструктуры малого бизнеса;

- конкурсность – обеспечение равных прав и возможностей малых предприятий при получении поддержки и государственных заказов;

- гласность – наличие полной и доступной информации о политике в сфере малого предпринимательства;

- делегирование функций – обеспечение участия общественных объединений и союзов в решении проблем малого бизнеса. 

Таблица. Задачи и мероприятия по развитию и поддержки малого предпринимательства.
	№

п/п
	Задачи
	Мероприятия

	1
	Совершенствование нормативно-правовой базы и инфраструктуры поддержки малого бизнеса

	- Формирование правовой среды, обеспечивающей беспрепятственное развитие малого предпринимательства:

- подготовить нормативные правовые акты в сфере малого предпринимательства;

- содействовать разработке программ поддержки малого предпринимательства;

- развивать объекты инфраструктуры;

- обеспечить доступ субъектов малого предпринимательства к муниципальным заказам;

- подготовить обзоры правоприменительной практики для устранения административных барьеров;

- Организация взаимодействия субъектов малого бизнеса с органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, а также предприятиями науки и промышленности, содействие малому предпринимательству в преодолении административных барьеров;

- Оказание консультационной помощи через "горячую линию";

- Организация и проведение серии семинаров по вопросам безопасности бизнеса с участием правоохранительных органов;

- Формирование инфраструктуры поддержки малого предпринимательства, способную оперативно реагировать на проблемы малого бизнеса и оказывать необходимую помощь в их решении.

	2
	Увеличение вклада малых предприятий в формирование валового регионального продукта и доходов бюджета муниципального образования
	- Увеличение доли налоговых поступлений в бюджет муниципального  образования от субъектов малого предпринимательства;

- Упростить доступ малых предприятий к инвестиционным ресурсам из различных источников, включая создание системы микрокредитования малого и среднего бизнеса;

- Внедрить прогрессивные финансовые технологии поддержки малого бизнеса (лизинг, микрокредитование, др.);

- Обеспечить прирост выпуска продукции, товаров и услуг субъектами малого предпринимательства, включая содействие малым предприятиям в продвижении их продукции на рынке.


	3
	Увеличение доли

работающих в малом и среднем бизнесе
	- Создание условий для привлечения женщин, молодежи, безработных, уволенных в запас военнослужащих, высвобождающегося персонала крупных предприятий, обладающих предпринимательской инициативой;

- Проведение обучения и переподготовка кадров, повышение деловой культуры предпринимателей, научно-методическое обеспечение;

- Изменение отношения к предпринимательской деятельности:

- содействовать формированию в обществе духа предпринимательства;

- пропагандировать предпринимательскую деятельность: проводить конкурсы среди предпринимателей, осуществлять публикации в СМИ;

- Стимулирование создание новых малых предприятий, позволяющих создавать дополнительные рабочие места в сфере малого бизнеса.


Приоритетное направление развития малого и среднего бизнеса в сельсовете - социально-бытовое обслуживания населения (торговля, сфера услуг). 

На этапе разработки плана реализации генерального плана поселения, в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» и областной целевой программой «Развитие малого и среднего предпринимательства в Курской области на 2012-2015 годы» администрации муниципального образования «Пригородненский сельсовет» предлагается определить план мероприятий по развитию малого предпринимательства, а именно: разработать приоритетные направления, обеспечить информационно-правовую базу, предусмотреть выделение земельных участков для создания объектов недвижимости для субъектов малого и среднего предпринимательства.
2.4. Население.
Курская область – регион с острыми демографическими проблемами. С середины 1990-х гг. в регионе наблюдается устойчивая тенденция сокращения численности населения. Всего за период 1990-2010 гг. число жителей области сократилось на 15,4% (более чем на 200 тыс.чел.). Удельный вес городского населения при этом продолжает расти, отражая различия в режиме воспроизводства населения между городами и сельской местностью, а также основное направление внутрирегиональных миграционных потоков.

Рыльский район полностью наследует демографическую ситуацию, сложившуюся в Курской области.


[image: image3]Рис. Динамика численности населения Рыльского района и Курской области.
Пригородненский сельсовет на фоне демографической ситуации, сложившейся в сельской местности Рыльского района, характеризуется более стабильной динамикой численности населения, что иллюстрирует направленность внутрирегиональных и внутрирайонных миграционных потоков «село» - «город».

Основными характеристиками современной демографической ситуации в сельсовете являются следующие:

· регрессивный тип возрастной структуры населения с долей старческих возрастных групп, превышающих в 1,7 раз детские;

· устойчивое долгосрочное снижение численности населения, которое имеет тенденции к продолжению снижения в современных условиях экономического развития;

· низкий уровень рождаемости, недостаточный для простого замещения родителей их детьми;

· высокий уровень смертности населения, особенно в трудоспособном возрасте;

· низкие показатели продолжительности жизни населения;

· приток мигрантов, частично компенсирующий естественную убыль населения.

В условиях сложившейся демографической ситуации и учитывая ее неблагоприятные тенденции, становится вполне реальной опасность дальнейшего долгосрочного сокращения численности населения Пригородненского сельсовета.

Составляемые ежегодно Росстатом среднесрочные демографические прогнозы
 содержат несколько устойчивых трендов по каждому демографическому показателю, к которым относятся:

- сохранение рождаемости на низком уровне, не обеспечивающем даже простое возобновление поколений;

- сокращение уровня младенческой смертности;

- сохранение смертности взрослого населения на высоком уровне;

- стагнация ожидаемой продолжительности жизни с незначительным медленным её увеличением у мужчин;

- сокращение миграционного прироста;

- умеренный рост нагрузки на трудоспособное население (коэффициент демографической нагрузки будет значительно ниже уровня 90-х годов XX века);

- уменьшение численности населения страны. 

Прогнозная динамика важнейших демографических показателей представлена на рисунке.
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Рис. Динамика важнейших демографических показателей РФ в динамике до 2018 года (по оценке ЦМАКП
).
Очевидно, что в ближайший перспективный период, демографическое развитие перейдет в период быстрого старения населения: нагрузка со стороны пенсионеров на одного человека в трудоспособном возрасте повысится до 0,58. Этот период попадает на первую очередь генерального плана (до 2018 года).

Для Курской области характерны следующие тенденции демографических показателей:

- сокращение численности населения;

- низкий уровень рождаемости, недостаточный для обеспечения устойчивого воспроизводства населения;

- постепенный рост удельного веса населения;

- сохраняющаяся миграционная убыль;

- увеличение суммарного коэффициента рождаемости;

- увеличение ожидаемой продолжительности жизни населения.
Анализ численности населения выполнен по материалам статистической отчетности, предоставленным заказчиком и территориальным органом федеральной службы государственной статистики по Курской области.

Общая численность населения, проживающего на сегодняшний день в Пригородненском сельсовете, составляет 1023 человека или 3,013 % жителей Рыльского района. Средний состав семьи – 2,9 человека.

Динамика численности населения приведена ниже в таблице.

Таблица. Сведения о населении муниципального образования (по населенным пунктам) на июль 2013г.
	№

п/п
	Наименование населенного пункта
	Удаленность (км)
	Число

дворов
	Общая

численность, чел.

	8. 
	
	от районного центра
	от центра муниципального образования
	
	

	9. 
	с. Пригородняя Слободка
	1
	-
	175
	481

	10. 
	х. Звягин
	4
	3
	129
	235

	11. 
	х. Фонов
	3
	2
	84
	298

	12. 
	д. Волынка
	5
	5
	3
	9

	13. 
	д. Трошино
	4
	4
	-
	-

	14. 
	Д. Садки
	
	
	
	

	Итого:
	
	
	388
	1023


На момент проектирования демографическая ситуация в Пригородненском сельсовете, как и в Рыльском районе в целом, характеризуется продолжающимся процессом естественной убыли населения вследствие превышения числа умерших над числом родившихся. 
Одним из проявлений социально-демографического неблагополучия является высокая смертность населения. Общий коэффициент смертности за период с 2009 по 2013 годы колебался от 21,3 до 10,4 % и в среднем составил 17,3 %. Однако величина данного показателя по-прежнему существенно выше среднего значения общего коэффициента смертности по Курской области, который за тот же период составил 10,1-11,1%. Это объясняется более высоким уровнем смертности и пониженным уровнем рождаемости. 
Тенденции последних лет свидетельствуют об улучшении демографических показателей, что проявляется в росте рождаемости и снижении смертности. Однако данный процесс объясняется, прежде всего, вступлением в детородный возраст многочисленной группы «внуков войны» и переходом в «группу риска» (населения, чей возраст соответствует или превышает показатель ожидаемой продолжительности жизни) малочисленного населения, родившегося в годы войны.

Таким образом, сложившийся в поселении уровень рождаемости не обеспечивает даже простого воспроизводства населения.
Возрастная структура населения Пригородненского сельсовета относится к регрессивному типу, т.к. численность населения старше трудоспособного возраста превышает численность детей в 1,8 раз (на начало 2013 года).

Коэффициент демографической нагрузки на трудоспособное население (число детей в возрасте 0-15 лет и лиц старше трудоспособного возраста – женщин 55 лет, мужчин 60 лет и старше, приходящихся на 1000 трудоспособного населения) в населенных пунктах в 2012 году составил 480, что незначительно превышает данный показатель по Курской области.
Регрессивный тип возрастной структуры населения определяет не только социально-экономическое положение и репродуктивные особенности, но и способствует росту возрастно-зависимой патологии (за счет заболеваний, свойственных старшим возрастным группам) и общей смертности. Однако по прогнозу Росстата к 2025 году планируется рост ожидаемой продолжительности жизни по России в целом, причем рост данного показателя в основном определяется снижением младенческой смертности и смертности населения молодых возрастов.

Малочисленность групп населения моложе трудоспособного возраста может стать причиной значительного снижения рождаемости при достижении женщинами данных поколений 20-29 лет, возраста наиболее эффективного для деторождения. Критическое сокращение количества и доли молодежи в среднесрочной перспективе приведет к исчерпанию трудовых ресурсов.

В период первой очереди реализации проекта прогнозируется ухудшение показателей естественного движения населения, что будет связано с вхождением в детородный возраст людей, рожденных в конце 80-х начале 90-х годов. Одновременно проявится дефицит трудовых ресурсов, в особенности, работников мужского пола. Уже сейчас количество мужчин трудоспособного возраста меньше количества женщин, при том, что ожидаемая продолжительность жизни мужчин существенно ниже, чем у женщин.
В последние годы в сельсовете фиксируется стабильная естественная убыль населения, которая незначительно уравновешивается миграционным приростом (сельсовет расположен в 300 м от районного центра – г. Рыльск). В целом динамика процессов естественного движения населения аналогична общероссийским показателям.
На снижение уровня рождаемости влияет ряд факторов, важнейшими из которых являются:

· устойчивая тенденция к быстрому снижению рождаемости, характеризуемая снижением количества детей, приходящихся на 1 женщину;

· нестабильность экономики;

· социально-бытовые условия. 

На протяжении последних лет (с 2005 года) в сельсовете наблюдался незначительный миграционный отток населения, что объясняется спадом в экономике (недостаточном количестве мест приложения труда с адекватной заработной платой). Значимым фактором является наличие автомобильных дорог регионального значения, что существенно упрощает возможность сначала временных трудовых миграций (в областной центр, соседние Брянскую область и Москву), а затем и переезд на постоянное место жительства. Однако расположенность в непосредственной близости с районным центром является положительным фактором для миграции населения из отдаленных муниципальных образований Рыльского района в Пригородненский сельсовет.

Ключевые факторы привлечения трудовой миграции – увеличение промышленного производства основных предприятий и, как следствие, рост числа рабочих мест в экономике, повышение уровня доходов населения, доступность жилья и других социальных услуг.

За последние годы произошло изменение возрастной структуры в сторону увеличения населения пенсионного возраста.

Трудоспособное население на 01.01.2013 г. составило 53% от общего числа жителей, удельный вес населения моложе трудоспособного возраста равен 27%, старше трудоспособного возраста – 20%, женщин –47%, мужчин – 38%, детей – 15%. 
Выводы:

1. В сельсовете наблюдается устойчивая депопуляция населения, которая обусловлена низкой рождаемостью, не обеспечивающей естественный прирост населения, смертностью, превышающей уровень рождаемости. Таким образом, естественная убыль не компенсируется механическим приростом.

2. Сокращение численности населения, вероятно, будет иметь место и в дальнейшем, при устойчивой тенденции старения населения. Следовательно, следует учитывать численное сокращение трудовых ресурсов и потребность в дополнительных социальных затратах на жизнедеятельность лиц пенсионного возраста.

3. В условиях падения естественного воспроизводства населения механический приток будет являться определяющим в формировании населения сельсовета, оказывая влияние на изменения в численности, национальном составе и половозрастной структуре.

4. Сложившаяся тенденция депопуляции населения является главной проблемой развития социальной сферы. Существующие высокие показатели естественной убыли населения не позволяют рассчитывать на резкий перелом в демографической ситуации в ближайшее время.

Ближайшей задачей является сдвиг основных демографических процессов в сторону улучшения, а затем, в дальнейшем, переход к естественному воспроизводству населения. 

Основными направлениями реализации демографической политики являются:

· реализация мероприятий, направленных на стимулирование рождаемости;

· приобщение разных возрастных групп к здоровому образу жизни;

· создание системы профилактики социально значимых заболеваний;

· создание условий для притока квалифицированных специалистов и экономически активного населения в регион;

· перспективы создания рабочих мест.

В связи с этим важной составной частью стратегических мероприятий социально-экономического развития сельсовета является организация подготовки высшего и среднего звена кадров основных сфер жизнедеятельности. 

Весьма актуальна подготовка квалифицированных кадров для модернизации агропромышленного комплекса сельсовета.

Демографическая ситуация, сложившаяся в настоящее время в Пригородненском сельсовете неблагоприятная. Продолжается естественная убыль населения, уровень смертности превышает уровень рождаемости. Доля населения младших возрастов значительно ниже доли населения старших возрастных групп, что впоследствии приведет к увеличению демографической нагрузки на трудоспособное население. Для сокращения естественной убыли населения необходимо принятие административных мер, направленных на стимулирование рождаемости.
Проектные предложения (Прогноз численности населения).
Анализ современной ситуации выявил основные направления демографических процессов в Пригородненском сельсовете это падение численности населения за счет отрицательного сальдо естественного движения и миграционного оттока. 

Современные демографические характеристики позволяют сделать прогноз изменения численности на перспективу. 

Оценка перспективного изменения численности населения в достаточно широком временном диапазоне (до 2038 г.) требует построения двух вариантов прогноза (условно «инерционный» и «стабилизационный»). Они необходимы в условиях поливариантности дальнейшего социально-экономического развития территории. Расчетная численность населения и половозрастной состав населения были определены на две даты: 2018 год (первая очередь генерального плана) и 2038 год (расчетный срок).

«Инерционный» сценарий прогноза предполагает сохранение сложившихся условий смертности, рождаемости и миграции. 

«Стабилизационный» сценарий основан на стабилизации численности населения за счёт повышения уровня рождаемости, снижения смертности, миграционного оттока населения.
Ориентировочный прогноз численности населения выполнен на основании анализа сложившейся социально-экономической и демографической ситуации, а также с учетом основных тенденций перспективного расчета численности населения Российской Федерации до 2038 года. 

Численность населения рассчитывается согласно существующей методике по формуле:

Но = Нс (1 + (Р+М)/100)Т,

где,
Но – ожидаемая численность населения на расчетный год,

Нс – существующая численность населения,

Р – среднегодовой естественный прирост,

М – среднегодовая миграция,

Т – число лет расчетного срока.

Далее приведен  расчет инерционного и инновационного прогноза численности населения.
Таблица. Данные для расчета ожидаемой численности населения и результаты этого расчета (инерционный сценарий развития).
	№

п/п
	Показатели
	Значение

	1
	Численность населения на момент проектирования, чел
	1023

	2
	Среднегодовой общий прирост населения, %
	-0,8

	3
	Срок первой очереди, лет
	5

	4
	Расчетный срок, лет
	25

	5
	Ожидаемая численность населения в 2018 году, чел
	946

	6
	Ожидаемая численность населения в 2038 году, чел.
	815


Инерционный сценарий прогноза показывает, что в соответствии с современными тенденциями численность населения продолжит снижаться. За следующие 7 лет сокращение численности составит 7,5 %. В 2038 году число жителей сельсовета достигнет 815 человек (-20,3 % к уровню 2013 года).
Расчет численности населения по инновационному сценарию развития выполнен с ориентацией на стабилизацию в ближайшие годы социально-экономической ситуации в стране (и соответственно в регионе) и постепенный выход из кризисного состояния.

При инновационном сценарии число жителей также будет снижаться, хотя и меньшими темпами. К 2038 г. сокращение численности населения к уровню 2013 г. составит 7,8 %, на первую очередь данный показатель составляет 2,1%.
Таблица. Данные для расчета ожидаемой численности населения и результаты этого расчета (стабилизационный сценарий развития).
	№

п/п
	Показатели
	Значение

	1
	Численность населения на момент проектирования, чел
	1023

	2
	Среднегодовой общий прирост, %
	-0,4

	3
	Срок первой очереди, лет
	5

	4
	Расчетный срок, лет
	25

	5
	Ожидаемая численность населения в 2018 году, чел
	1001

	6
	Ожидаемая численность населения в 2038 году, чел.
	942


При стабилизационном сценарии число жителей будет незначительно уменьшаться. 

Для дальнейших расчетов в генеральном плане численность населения принимается по стабилизационному сценарию, согласно которому число жителей Пригородненского сельсовета к 2038 году снизится до 942 человека. На 1 очередь (2018 г.), принимая во внимание существующее положение, численность населения составит 1001 человек. 

Для решения проблем сложившегося демографического развития территории необходимо принятие мер по разработке действенных механизмов регулирования процесса воспроизводства населения в новых условиях.

Если меры по демографической политике относятся в первую очередь к компетенции федеральных и региональных органов, то миграционная политика напрямую зависит и от районных властей. Для Пригородненского сельсовета важнейшим мероприятием является удержание трудоспособного и молодого населения на своей территории, а для этого необходимо: создание новых оплачиваемых рабочих мест, а также привлечение мигрантов, иначе реализация стабилизационного сценария будет не возможна.

Перспективы демографического развития будут определяться:

- улучшением жилищных условий;
- обеспечения занятости населения.
- улучшением инженерно-транспортной инфраструктуры.
- совершенствованием социальной и культурно-бытовой инфраструктуры;

- созданием более комфортной и экологически чистой среды;

- созданием механизма социальной защищённости населения и поддержки молодых семей, стимулированием рождаемости и снижением уровня смертности населения, особенно детской и лиц в трудоспособном возрасте.

2.5. Жилищный фонд.
Общее число дворов и многоэтажных зданий составляет 388. В жилой застройке населенных пунктов в основном преобладают одноэтажные здания, но вместе с тем есть и многоэтажные здания, вследствие близости сельсовета к районному центру, материал построек - кирпич и пиломатериалы. Улицы имеют одностороннюю и двустороннюю застройку.

Большинство жилых помещений в муниципальном образовании «Пригородненский сельсовет» имеют износ от 40 до 60%. Ветхое и аварийное жильё отсутствует.

Централизованным водоснабжением обеспечены все населённые пункты сельсовета. Обеспечение водой предусмотрено от существующих водонапорных скважин. Система хозяйственного питьевого водоснабжения кольцевая.

Общая площадь жилых помещений в Пригородненском сельсовете на 01.01.2013 г. составляла 12 276 м2. Средняя обеспеченность жилищным фондом на одного жителя равна 12 м2.
Таблица. Общая характеристика жилищного фонда на 01.01.2013 г.
	№

п/п
	Наименование

населённого

пункта
	Этажность зданий, в средних %
	Материал постройки, в %

	
	
	1 этаж
	2 этажа
	3 и более этажа
	Пиломатериалы
	Кирпич
	Железобетон

	1.
	с. Пригородняя Слободка
	100
	-
	
	
	
	

	2.
	х. Звягин, х. Фонов, д. Волынка, д. Трошино,
д. Садки
	98
	2
	-
	-
	-
	-


Обеспеченность инженерной инфраструктурой жилых зданий является средней, сельсовет имеет систему водоснабжения, водоотведения не. 

Проектные предложения.
Проектная организация жилой зоны основывается на следующих основных задачах:

- упорядочение существующей планировочной структуры;

- функциональное зонирование;

- выбор направления территориального развития.

Главной задачей жилищной политики является обеспечение комфортных условий проживания для различных категорий граждан.

Для решения этой задачи Генеральным планом к 2038 году предлагается:

- довести среднюю обеспеченность жилищным фондом до 15 м2 общей площади на человека;

- снести ветхий и аварийный жилищный фонд;

- осуществить строительство нового жилья на свободных территориях.
Расчет объемов нового строительства.
1. Существующий жилищный фонд – 12 276 м2 общей площади.

2. Существующий сохраняемый жилищный фонд (на начало первой очереди строительства) 12,2 тыс. м2 общей площади.

3. Существующий сохраняемый жилищный фонд:

12276 – 61 = 12215 м2 общей площади.
4. Потребность в жилищном фонде на расчетный срок:

942 х 20 = 18840 м2 общей площади

где: 942 – численность населения на 01.01.2038 г., человек; 20 – перспективная обеспеченность населения жилищным фондом в м2/чел.

5. Объем нового жилищного строительства:

18840 – 12215= 6625 м2 общей площади.

Движение жилищного фонда.
Обеспеченность жилой площадью на одного человека в поселении на 01.01.2013 г. составляет 12 м2 на человека.

Конкретное место размещения и объемы строительства жилья должны быть решены на последующих стадиях (проект планировки) градостроительного проектирования. Движение жилищного фонда представлено в следующей таблице.
Таблица. Движение жилищного фонда Пригородненского сельсовета.
	№ п/п
	Наименование
	Единица измерения
	На 01.01.2013 г.
	I очередь (2013-2018 г.)
	2019-2038 г.
	Всего за период с 2012 по 2038 г.

	1
	Численность постоянного населения
	чел.
	1023
	1001
	942
	х

	2
	Средняя обеспеченность жилищным фондом
	м2/чел
	12
	15
	20
	х

	3
	Жилищный фонд на 01.01.2013 г.
	м2
	12276
	х
	х
	х

	4
	Убыль жилищного фонда
	м2
	х
	61
	0
	61

	5
	Существующий сохраняемый жилищный фонд
	м2
	х
	12215
	15015
	х

	6
	Объемы нового строительства 
	м2
	х
	2800
	3825
	6625

	7
	Жилищный фонд к концу периода
	м2
	х
	15015
	18840
	х


Типология нового жилищного строительства.
Генеральным планом предлагается малоэтажная индивидуальная застройка жилыми зданиями на 1 семью, этажностью от 1 до 3 этажей.
Снос и расселение жилищного фонда.
Жилищный фонд муниципального образования с износом более 60% на 01.01.2013 г. составляет 61 м2 или 0,5% в общем объеме жилья муниципального образования. Генеральным планом предлагается осуществить переселение жителей из ветхих и аварийных домов в новое комфортабельное жильё. 

В общей сложности объем выбывающего жилищного фонда на расчетный срок составит 61 м2 общей площади.

I очередь строительства.
Важнейшими задачами реализации I очереди жилищного строительства является определение объемов жилищного строительства до 2018 года (приоритетными являются территории, имеющие проектную документацию или отводы).

Размер нового жилищного фонда на конец I очереди составит 15015 м2 общей площади, что обеспечит расселение населения со средней обеспеченностью 15 м2/чел.

Расчетный срок.
Объемы нового строительства за 2017-2038 гг. (также, как и на первую очередь) представлены малоэтажной индивидуальной застройкой – 18840 м2. Площадь жилищного фонда к 2038 году составит 3825 м2, обеспеченность жильем – 20 м2/чел.
2.6 Система культурно-бытового обслуживания.
Система культурно-бытового и социального  обслуживания муниципального образования «Пригородненский сельсовет» Рыльского района формируется с учетом следующих факторов: сложившихся коммуникационных связей, экономического и социально-культурного потенциала, особенностей системы расселения, уровня развития транспортной сети, - и представлена следующими объектами.
1. Школы.
Образовательных учреждений, находящихся на территории и Пригородненского сельсовета Рыльского района Курской области нет.
2. Клубы
2.1. Муниципальное казенное учреждение культуры «Звягинский сельский Дом культуры»;
Адрес: Курская область, Рыльский район, х. Звягин, уд. Новая, д.4.
Год постройки: 1960г. Процент износа - 100%.
Этажность: 1 этаж.
3. Библиотеки
3.1. Муниципальное казенное учреждение культуры «Звягинская сельская библиотека»;
Адрес: Курская область, Рыльский район, х.Звягин, ул. Новая, д. 4.
Год постройки: 1960г. Процент износа - 100%.
Этажность: 1 этаж.
Книжный фонд – 12 000 книг.
4. Фельдшерско-акушерские пункты
4.1. ФАП с. Пригородная Слободка
Адрес: 307371, Курская область, Рыльский район, с.Пригородная Слободка ул. Советская, д.7б.
4.2. ФАП х. Звягин
Адрес: Курская область, Рыльский район, х.Звягин, ул. Запрудная, д.1 кв. 2
Результаты анализа свидетельствуют о том, что в целом обеспеченность сельсовета учреждениями социального и культурно-бытового обслуживания в целом соответствует градостроительным нормативам. Исключение составляют учреждения торговли (30,7% обеспеченности от нормативной емкости). Вместе с тем значительная часть объектов обслуживания характеризуются низким техническим состоянием зданий, не отвечающих современным требованиям и нуждающихся в замене.

Образование и воспитание.
Образовательная система – совокупность образовательных учреждений, призванных удовлетворить запросы жителей в образовательных услугах и качественном специальном образовании.

Структура образовательных учреждений состоит из:

-
дошкольных образовательных учреждений;

-
общеобразовательных школьных учебных заведений.
Детские дошкольные учреждения.
В настоящее время в сельсовете дошкольные образовательные учреждения не действуют.
Общеобразовательные школы.
В настоящее время образовательных учреждений, находящихся на территории и Пригородненского сельсовета Рыльского района Курской области нет.
Дополнительное образование.
Создание условий для свободного выбора каждым ребенком дополнительной образовательной зоны является главной задачей учреждений дополнительного образования. Дополнительное образование дети получают в районном центре.
Здравоохранение и социальное обеспечение.
Фельдшерско-акушерский пункт (ФАП)- является амбулаторно-поликлиническим учреждением в сельских населенных пунктах. 

ФАП обслуживает один-два или более населенных пунктов, расположенных в радиусе 2-5 км от других лечебно-профилактических учреждений (в том числе ФАП) с общей численностью до 3000 человек. 

Заведующий ФАП (фельдшер) возглавляет работу по организации и планированию лечебно-профилактической помощи на участке; несет ответственность за оказание своевременной медицинской (доврачебной) помощи при различных острых заболевания и  несчастных случаях.
Система здравоохранения Пригородненского сельсовета Рыльского района представлена двумя фельдшерско-акушерскими пунктами (ФАП).

Таблица. Учреждения системы здравоохранения.
	№

п/п
	Наименование
	Почтовый адрес

(почтовый индекс, наименование района, муниципального образования, населенного пункта)
	ФИО

руководителя

(полностью)
	Здание находится, в собственности (федеральной, областной, МО, хоз. субъекта)
	Штатная

численность

сотрудников,

осн./технич.
	Для школ и д/садов - численность учащихся (воспи​танников)

	1.
	ФАП с. Пригородняя Слободка
	Курская область, Рыльский район, с. Пригородяя Слободка, ул. Советская д.7б
	Глущенко Анна Борисовна
	Без.пользование

(оформление документов на передачу) 
	1/0,5
	

	2.
	ФАП х. Звягин
	Курская область, Рыльский район, х.Звягин, ул. Запрудная д.1 кв. 2. 
	Глянцев Владимир Александрович
	Без.пользование

(оформление документов на передачу)
	1/0,5
	


Обеспеченность населения услугами здравоохранения соответствует нормативным рекомендациям.
Учреждения культуры.
Главной целью отрасли культуры на территории Пригородненского сельсовета является реализация государственной культурной политики, обеспечивающей свободный доступ граждан к культурным ценностям, свободу творчества и участия в культурной жизни. 
На территории Пригородненского сельсовета свою деятельность осуществляет сельский дом культуры и библиотечный отдел.
Таблица. Перечень объектов культуры 
	№

п/п
	Наименование
	Почтовый адрес

(почтовый индекс, наименование района, муниципального образования, населенного пункта)
	ФИО:

руководителя

(полностью)
	Здание находится в собственности (федеральной, областной, МО, хоз. субъекта)
	Штатная

численность

сотрудников,

осн./технич.
	Для школ и д/садов - численность учащихся (воспитанников)

	1.
	Муниципальное казенное учреждение «Звягинский сельский Дом культуры»
	Курская область, Рыльский район, х.Звягин, ул. Новая д. 4
	Сюрина Татьяна Васильевна
	сельсовета
	0,5/0,75
	


Таблица. Перечень библиотек Пригородненского сельсовета.
	№

п/п
	Наименование
	Почтовый адрес

(почтовый индекс, наименование района, муниципального образования, населенного пункта)
	ФИО:

руководителя

(полностью)
	Здание находится в собственности (федеральной, областной, МО, хоз. субъекта)
	Штатная

численность

сотрудников,

осн./технич.
	Для школ и д/садов - численность учащихся (воспитанников)

	1.
	Библиотечный отдел

МКУ «Звягинская  сельская библиотека»
	Курская область, Рыльский район, х.Звягин, ул. Новая д. 4
	Сюрина Татьяна Васильевна
	сельсовета
	0,75
	


Спортивные сооружения и спортивные площадки.
Потенциал развития спортивного комплекса на территории Пригородненского сельсовета невысок. Физкультурные и спортивные сооружения общего пользования в сельсовете в настоящее время отсутствуют.
К числу основных проблем развития спорта, которые могут быть решены градостроительными методами, относится отсутствие физкультурно-оздоровительного комплекса в сельсовете и вследствие этого отсутствие системы проведения физкультурно-массовой работы по месту жительства населения.
Торговля, бытовое обслуживание, общественное питание  (потребительский рынок).
Сфера представлена предприятиями розничной торговли. Предприятия общественного питания представлены столовыми районного центра.
Учреждения торговли перечислены в таблице.
	Наименование
предприятия
	Адрес предприятия, телефон
	Ф.И.О.
Руководителя
	Кол-во
работающих
	Торговая
площадь
объекта

	Магазин «Продукты» ИП Прудникова Надежда Ивановна
	х. Звягин, ул. Новая д.3
	Прудникова Надежда Ивановна
	1
	48,6 кв.м.

	Магазин «Продукты» ИП Субботин Борис Иванович
	с. Пригородняя Слободка, ул. Советская, д. 12а
	Субботин Борис Иванович
	2
	80,0 кв.м.

	Магазин «Продукты» ИП Осипова Александра Петровна
	х. Фонов, ул. Придорожная, д.3
	Осипова Александра Петровна
	2
	38,35 кв.м.


Общая площадь объектов торговли составляет 166 м2. Обеспеченность населения учреждения бытового обслуживания не соответствует нормативным рекомендациям СП 42.13330.2011.
Таблица. Предприятия общественного питания муниципального образования «Пригородненский сельсовет» Рыльского района Курской области
	№
п/п
	Наименование
предприятия
	Адрес предприятия, Телефон
	Ф.И.О.
руководителя
	Кол-во
работающих
	Количество
посадочных
мест

	1.
	Придорожное кафе 
«Сан Марино»
	х. Фонов, 
ул. Придорожная, д.3
	Осипова
Александра

Петровна
	5
	30


Административно-деловые учреждения.
В виду близости сельсовета к районному центру на территории муниципального образования отсутствуют административно - деловые и коммунальные учреждения.
Администрация Пригородненского сельсовета, располагается по адресу: с. Пригородняяя Слободка, ул. Советская д. 7а.
	Служебное помещение администрации муниципального образования

	Дата строительства/дата последнего ремонта
	1978/2004

	Общая площадь
	90

	Полезная площадь
	78

	Количество рабочих кабинетов
	4

	Наличие связи (количество точек)
	1

	Отопление (указать какое)
	Природный газ


Проектные предложения.
Формирование и развитие системы культурно-бытового обслуживания в значительной мере способствует достижению главной цели градостроительной политики сельсовета – обеспечения комфортности проживания.

В связи с этим, генеральным планом для каждой группы предприятий обслуживания и для совокупности учреждений как системы выработан ряд предложений, основанных на анализе существующей ситуации и нормативных рекомендациях региональных нормативов градостроительного проектирования Курской области.
Учреждения образования.
Основная цель образовательной системы муниципального образования – удовлетворение потребностей и ожиданий заказчиков образовательных услуг в качественном образовании.

Для каждого элемента системы образования генеральным планом предлагаются приоритетные задачи.
Дошкольное образование.

Дошкольное образование организованно в районном центре.
Генеральным планом на первую очередь (до 2018 г.) строительства предлагается:

· организация дошкольного образовательного процесса. 

Общее среднее образование.
Генеральным планом на I очередь (до 2018 г.) предлагается:

- организация кружков и секций в здании клуба;

- проведение текущих ремонтов зданий ФАПов в с. Пригородняя Слободка, х. Звягин;

- организация отделения социально-медицинского обслуживания на дому для граждан пенсионного возраста и инвалидов;

- реконструкция и строительство 2-х магазинов общей площадью 150 м2;

- выделение участка под размещение магазина непродовольственных товаров;

- разработка мероприятий по приведению в соответствие с действующими нормами по обеспечению беспрепятственного доступа маломобильных групп населения к объектам социально-культурного и иного назначения к существующим, проектируемым и реконструируемым общественным объектам и территориям жилой застройки.

Генеральным планом на расчетный срок (до 2038 г.) предлагается:
- строительство внутриквартальных-сельских игровых площадок в составе проектируемой озелененной территории общего пользования в с. Пригородняя Слободка и в х. Звягин;

- предлагается производить реконструкцию объектов культуры по мере их обветшания.
Учреждения здравоохранения.
Согласно произведенным расчетам, Пригородненский сельсовет полностью обеспечен учреждениями здравоохранения ввиду близости к районному центру. Дополнительную медицинскую помощь население получает в областном центре – г. Курск.
Генеральным планом на первую очередь (до 2018 г.) строительства предлагается:

· проведение текущих ремонтов зданий ФАП;
· организация отделения социально-медицинского обслуживания на дому для граждан пенсионного возраста и инвалидов.
Физкультурно-спортивные сооружения.
К числу основных проблем развития спорта, которые могут быть решены градостроительными методами, относятся:

· отсутствие системы проведения физкультурно-массовой работы по месту жительства населения;

· отсутствие и вследствие этого нехватка спортивных сооружений для организации занятий физической культурой и спортом, для организации и проведения, массовых физкультурно-оздоровительных занятий с населением.

Для решения перечисленных проблем Генеральным планом на первую очередь (до 2018 г.) строительства предлагается:
- строительство внутриквартальных-сельских игровых площадок в составе проектируемой озелененной территории общего пользования в с. Пригородняя Слободка и в х. Звягин.
Учреждения культуры.
Уровень обеспеченности населения клубными учреждениями в целом соответствует нормативным требованиям.

Генеральным планом на 1 очередь строительства (до 2018 г.) предлагается:

- проведение ремонта здания МКУ «Звягинский сельский Дом культуры» в х. Звягин;

- проведение ремонта помещений библиотеки в х. Звягин с последующем обновлением и расширением книжного фонда.
Генеральным планом на расчетный срок (до 2038 г.) предлагается:
- строительство СДК в с. Пригородняя Слободка;

- предлагается производить реконструкцию объектов культуры по мере их обветшания. 

Торговля, общественное питание, бытовое обслуживание

Сфера торговли развита широко, чего нельзя сказать о сфере общественного питания и бытового обслуживания. Предприятия общественного питания планировать на территории сельсовета экономически не целесообразно, так как население проживает в индивидуальных домах с подворьями, то большая часть пищи производится непосредственно на своих участках.

Генеральным планом на первую очередь (до 2018 г.) строительства предлагается:

· строительство 2-х магазинов общей площадью 200 м2.

Генеральным планом на расчетный срок (до 2038 г.) строительства предлагается:

· выделение территории под магазин не продовольственных товаров.
Административно-деловые учреждения.
Обеспеченность поселения административно-деловыми учреждениями в целом соответствует нормам.
2.7 Транспортная инфраструктура муниципального образования.
2.7.1  Внешний транспорт.
Внешние транспортные связи Пригородненского сельсовета осуществляются автомобильным транспортом. 

Так как, муниципальное образование, по своёму географическому положению находится вблизи районного центра то вся транспортная инфраструктура г. Рыльск полностью взаимосвязана с местными небольшими автодорогами и являются неотъемлемой частью транспортного каркаса района.

Ближайшая железнодорожная станция «Боровское» находится в 3 км от сельсовета.
Таблица. Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения МО Пригородненского сельсовета Рыльского района Курской области.
	Название автодороги
	Длина (м)
	Ширина (м)
	Идентификационный номер

	с. Пригородняя Слободка

	улица Набережная (асфальт)
	598
	3,2
	38 234 888 ОП МП 001

	улица Мирная (асфальт)
	850
	3,2
	38 234 888 ОП МП 002

	улица Садовая (грунт)
	910
	3,2
	38 234 888 ОП МП 003

	улица Колхозная (грунт)
	330
	3,2
	38 234 888 ОП МП 004

	улица Советская (асфальт)
	595
	3,2
	38 234 888 ОП МП 005

	х. Звягин

	улица Новая (асфальт)
	500
	3,5
	38 234 888 ОП МП 006

	улица Запрудная (грунт)
	4850
	3,2
	38 234 888 ОП МП 007

	х. Фонов

	улица Садовая (грунт)
	800
	3,2
	38 234 888 ОП МП 008

	улица Заречная (асфальт)
	1200
	3,2
	38 234 888 ОП МП 009


Общая протяженность автодорог общего пользования с асфальтовым покрытием, на территории Пригородненского сельсовета, составляет 10,6 км.
Пассажирские и грузовые перевозки.
Автомобильным транспортом осуществляются как пассажирские, так и грузоперевозки.
Пассажирские перевозки общественным автомобильным транспортом на территории района осуществляет ОГУП «Рыльская автоколонна №1772». Кроме того к организации автобусного сообщения привлекаются индивидуальные предприниматели.

Индивидуальный автотранспорт представлен личным транспортом населения. Личный транспорт содержится в гаражах, находящихся на территории приусадебных участков. Транспорт юридических лиц хранится на территории предприятий владельцев автотранспорта.

На автомобильных дорогах Пригородненского сельсовета постов ГИБДД нет.
Проектные предложения.
Внешние связи поселения будут обеспечиваться, как и в настоящее время, автомобильным и железнодорожным транспортом.
Базовыми принципами развития транспортной системы должны стать:

1. Повышение доступности социальных услуг путем оптимизации системы автодорог и улучшения транспортного сообщения.

2. Стимулирование экономического развития за счет улучшения транспортного положения и инфраструктурной обеспеченности отдельных территорий.

3. Повышение мобильности населения как фактора экономического развития.
На I очередь строительства генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия:
- установка технических средств организации движения и информации согласно требованиям ГОСТ Р52289-2004 для предотвращения дорожно-транспортных происшествий и чрезвычайных ситуаций;

- восстановление изношенных верхних слоев дорожных покрытий с обеспечением требуемой ровности и шероховатости на всех асфальтированных (около 2,6) и грунтовых улицах сельсовета (около 6,3 км);

- строительство новых дорог в с. Пригородняя Слободка - ул. Садовая; х. Звягин – ул. Запрудная, х. Фонов – ул. Садовая.

- строительство подъездной дороги в х. Звягин от трассы Рыльск-Глушково протяжённостью 1350 м;

- нанесение дорожной разметки, замена поврежденных и установка новых дорожных ограждений, замена поврежденных и установка недостающих дорожных знаков, установка дорожных знаков индивидуального проектирования;

- при организации новой жилой застройки предусмотреть строительство улично-дорожной сети (новых улиц, переулков). Доля улиц и проездов от общего количества комплексной жилой застройки должна составлять 5–7%;

- реконструкция мостовых сооружений, расположенных на территории муниципального образования;

- строительство станции технического обслуживания (СТО).
Реконструкция дорог с твердым покрытием позволит улучшить качество жизни населения. Из-за низкого качества асфальтированных дорог объекты социальной инфраструктуры – здравоохранения, образования, культуры и др. – используются не на полную мощность, так как население переезжает в более благоустроенные населенные пункты, что ограничивает возможности учреждений по выполнению их функциональных обязанностей.

Реализация вышеуказанных мероприятий и принципов развития транспортной системы позволит обеспечить выполнение основных требований Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» о приведении дорог в нормативное состояние и передаче их на обслуживание органам местного самоуправления муниципального образования. Приведение дорог в нормативное состояние имеет важное социально-экономическое и хозяйственное значение: возрастут скорость и безопасность движения автотранспорта, сократятся пробеги. Все это даст возможность снизить себестоимость перевозок грузов и пассажиров, обеспечить своевременное оказание медицинской помощи и проведение противопожарных мероприятий.

2.7.2 Улично-дорожная сеть.
Улично-дорожная сеть Пригородненского сельсовета представляет собой часть территории, ограниченной красными линиями и предназначенной для движения транспортных средств и пешеходов, прокладки инженерных коммуникаций, размещения зеленых насаждений и шумозащитных устройств, установки технических средств информации и организации движения.
Региональные дороги (III - категория) - Курск-Льгов-Рыльск-граница с Украиной и Хомутовка-Рыльск-Глушково-Теткино-граница с Украиной
Межмуниципальные дороги на территории сельсовета (IV - категория) это Рыльск-Дурово-Ломакино-граница Глушковского района.
Категории улиц и дорог приняты в соответствии с классификацией, приведенной в следующей таблице.
Таблица. Параметры улиц и дорог сельского поселения.
	№ п/п
	Категория сельских улиц и дорог
	Основное назначение
	Расчетная скорость движения, км/ч
	Ширина полосы движения, м
	Число полос движения
	Ширина пе​шеходной части тро​туара, м

	1
	Поселковая дорога
	Связь муниципального образования с внешними дорогами общей сети
	60
	3,5
	2
	-

	2
	Главная улица
	Связь жилых территорий с общественным центром
	40
	3,5
	2
	1,5

	3
	Улица в жилой застройке:

	3.1
	основная
	Связь внутри жилых территорий и с главной улицей по направле​ниям с интенсивным движением
	40
	3
	2
	1,0-1,5

	3.2
	второстепенная (переулок)
	Связь между основными жилыми улицами
	30
	2,75
	2
	1

	3.3
	проезд
	Связь жилых домов, располо​женных в глубине квартала, с улицей
	20
	2,75-3,0
	1
	-

	4
	Хозяйственный проезд, скотопрогон
	Прогон личного скота и проезд грузового транспорта к приуса​дебным участкам
	30
	4,5
	1
	-


Общая протяженность улично-дорожной сети населенных пунктов муниципального образования равна 10,6 км, из них с асфальтным покрытием 3,66 км. Имеющееся твердое покрытие требует реконструкции.

Таким образом, основной проблемой улично-дорожной сети является низкий уровень ее благоустройства.

Проектные предложения.
Генеральным планом предусматривается сохранение и дальнейшее развитие сложившейся структуры улично-дорожной сети населенных пунктов муниципального образования «Пригородненский сельсовет».
Улично-дорожную сеть следует проектировать в виде непрерывной системы с учетом функционального назначения улиц и дорог, интенсивности транспортного и пешеходного движения, архитектурно-планировочной организации территории и характера застройки.

Генеральным планом на I очередь строительства предусмотрены следующие мероприятия:
- строительство новых дорог в с. Пригородняя Слободка - ул. Садовая, х. Звягин – ул. Запрудная, х. Фонов – ул. Садовая;
- строительство подъездной дороги в х. Звягин от автодороги Рыльск-Глушково протяжённостью 1380 м;

- восстановление изношенных верхних слоев дорожных покрытий с обеспечением требуемой ровности и шероховатости на всех автомобильных дорог общего пользования (около 10,6 км);
Таблица. Сведения о дорожной сети, подлежащей капитальному ремонту.
	Наименование

сельсовета
	Наименование

дороги
	Существующее

покрытие
	Длина участка, требующего ремонта (реконструкции), км
	Наименование

водопропускного

сооружения,

требующего

ремонта

(реконструкции)

	Пригородненский
сельсовет
	с.Пригородняя

Слободка:

ул.Набережная

ул.Мирная

ул.Садовая

ул.Колхозная

ул.Советская
	а/б

а/б

грунтовая

а/б

а/б
	0,5
0,5
0,9
0,5
0,5
	нет

	
	х.Звягин:

ул.Новая

ул.Запрудная
	а/б

грунтовая
	0,5
4,9
	нет

	
	х.Фонов:

ул. Садовая

ул.Заречная
	грунтовая
а/б
	0,8
0,5
	нет


- при организации новой жилой застройки предусмотреть строительство улично-дорожной сети (новых улиц, переулков). Доля улиц и проездов от общего количества комплексной жилой застройки должна составлять 5–7%.
2.8 Инженерное оборудование территории.
2.8.1 Водоснабжение.
Хозяйственно-питьевое и производственное водоснабжение муниципального образования осуществляется за счёт подземных вод. Водоснабжение осуществляется из артезианских скважин. Подача воды производится электрическими насосами производительностью 6– 10 куб.м/час с накоплением в башнях Рожновского и передачей потребителям по сетям в т.ч. и на водозаборные колонки. Протяженность водопроводных сетей составляет примерно 13,0 км, из них:

- с. Пригородняя Слободка – 3,5 км;
- х. Фонов – 2 км;

- х. Звягин – 3,8 км, и проложенных новых линий водоснабжения к построенным домам детей-сирот по программе «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных Федеральным законом «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» на 2011-2015 годы, протяжённостью 688 метров. Износ водопроводных сетей – 50–100%. Жилищный фонд обеспечен централизованным водоснабжением. В индивидуальной жилой застройке преобладают децентрализованные водозаборы, состоящие из одной или нескольких скважин.

Источником водоснабжения Пригородненского сельсовета являются подземные воды альб-сеноманского яруса. Водоснабжение осуществляется из централизованных водозаборных сооружений. Подача воды производится электрическими насосами производительностью 25-40 куб.м/час, с накоплением в водонапорной башне и подачей потребителям по магистральным сетям в т.ч. и на водонапорные колонки. 

Суммарная производительность водозаборных сооружений 1,727 тыс. куб. м/сутки.

Объем водопотребления из централизованной водопроводной сети по поселку составляет 0,638 тыс. куб. м/сутки, весь объем расходуется на хозяйственно-питьевые нужды. Согласно исследованиям, проводимым ежеквартально филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Курской области», вода от водозаборов соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01.
В водоохранных зонах 1-го,2-го,3-го поясов водозаборных сооружений, загрязняющие вещества в почве и водоносных горизонтах отсутствуют.
Сведения по водоснабжению представлены в таблице:
Таблица. Характеристика системы водоснабжения сельсовета.
	№

п/п
	Наименование

элемента

системы
	Место расположения
	Мощность с указанием единиц измерения
	Техническое

состояние
	Г од ввода в эксплуатацию
	Износ, %
	Сведения о ветхости/аварийнос ти объекта

	1
	Водонапорная

башня
	х.Звягин
	10м/ч
	Удовлетворительное
	2012
	
	-

	2
	Водонапорная

башня
	х.Фонов
	10м/ч
	Удовлетворительное
	1986
	
	90%
	Требует кап. ремонта

	3
	Водонапорная

башня
	с.Пригородняя

Слободка
	10м/ч
	Удовлетворительное
	1989
	
	90%
	Требует кап. ремонта


В целом, потребности населения в воде для питьевых и хозяйственных нужд соответствуют мощности водозаборных сооружений (за исключением периодов засушливой погоды, увеличения водоразбора на полив приусадебных участков).

В то же время износ элементов существующей сети водоснабжения составляет 50-100%, основная проблема – потеря гидравлического напора. Длительная эксплуатация скважин увеличивает вероятность исчерпывания дебита. Протяженность водопроводных сетей требующих замены (ремонта) составляет 4,0 км.

Противопожарное водоснабжение поселения.
На территории населенных пунктов Пригородненского сельсовета система наружного противопожарного водоснабжения объединена с системой хозяйственно-питьевого водоснабжения.
Таблица. Наружное противопожарное водоснабжение*
	Наименование населённого пункта
	Количество пожарных гидрантов, шт
	Количество искусственных пожарных водоёмов, шт.
	Количество и места размещения оборудованных подъездов к водоисточникам
	Количество водонапорных башен, оборудованных для забора воды
	Расстояние до места расположения прикрывающей ПЧ (ОППО, ДПК), её наименование

	с. Пригородняя Слободка
	2
	-
	
	2
	1 км

	х.Фонов
	1
	-
	
	1
	2 км

	х. Звягин
	20
	-
	1
	2
	3 км


*Примечание: Сведения составляются с участием начальников территориальных гарнизонов пожарной охраны
Проектные предложения.
Для обеспечения комфортной среды проживания населения муниципального образования «Пригородненский сельсовет» генеральным планом предлагается обеспечение населения централизованным водоснабжением.

Раздел составлен в соответствии с данными существующего положения и мероприятиями, необходимыми для развития системы на I очередь (2018 г.) и расчетный срок (2038 г.) и обеспечивающими население водой нормативного качества в достаточном количестве.

Нормы водопотребления и расчетные расходы воды питьевого качества.
Удельное среднесуточное водопотребление на одного жителя принято в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования Курской области (Постановление администрации Курской области №577-па от 15.11.2011 г.) на I очередь в объеме 73 л./сутки, на расчетный срок - 78 л./сутки. 

Удельное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды в жилых и общественных зданиях. 

Количество воды на нужды промышленности и неучтенные расходы определены в размере 10% суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды. 

Среднесуточное потребление воды (за поливочный сезон) на поливку в расчете на одного жителя учтено в количестве 50 л в сутки на человека. Численность населения на I очередь и расчетный срок прогнозируется на уровне 1001 и 942 человек, соответственно.

Таблица. Расчет среднесуточного водопотребления на I очередь и расчетный срок.
	Наименование потребителей
	Данные на 01.01.13
	Число жителей, чел.
	Норма водопотребления, л/сут. чел.
	Суточный расход воды населением, м3/сут.

	
	число жителей
	потребление воды в месяц, м3
	I очередь
	Расчетный срок
	I очередь
	Расчетный срок
	I очередь
	Расчетный срок

	Население
	1023
	1534
	1001
	942
	73
	78
	92
	95

	Неучтенные расходы включая нужды промышленности (10% общего водопотребления)
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	9
	9

	Поливка зеленых насаждений
	Х
	Х
	1001
	942
	50
	50
	65
	61

	Итого
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	165,2
	165,0


Таблица. Расчет максимального расхода воды на I очередь и расчетный срок.
	№ п/п
	Наименование показателя
	Единица измерения
	Расчётный срок
	I очередь

	1
	Среднесуточный расход
	м3/сут
	165,0 
	165,2 

	2
	Коэффициент суточной неравномерности
	 
	1,2 
	1,2 

	3
	Максимальный суточный расход
	м3/сут
	198,0 
	198,3 

	4
	Средний часовой расход
	м3/час
	8,25 
	8,26 

	5
	Коэффициент часовой неравномерности
	 
	2,31 
	2,31 

	6
	Максимальный часовой расход
	м3/час
	19,1 
	19,1 

	7
	Максимальный секундный расход
	л/сек
	5,3 
	5,3 


Необходимые потребности в воде на расчетный срок могут быть обеспечены от водозаборных сооружений производительностью 460 м3/сутки.

На участках с большой степенью износа предлагается вводить постепенную замену старого трубопровода новым, современным. Замену следует осуществлять с использованием полимерных труб, которые имеют повышенный срок службы до 50 лет.
Расходы воды на пожаротушение.
Противопожарный водопровод принимается объединенным с хозяйственно-питьевым. Расход  воды для обеспечения пожаротушения устанавливаются в зависимости от численности населенного пункта согласно СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». 

Для расчета расхода воды на наружное пожаротушение принят один одновременный пожар с расходом воды 5 л/сек. Продолжительность тушения пожара – 3 часа. Учитывая вышеизложенное, потребный расход воды на пожаротушение на I очередь расчетный срок строительства составит:
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Максимальный срок восстановления пожарного объема воды должен быть не более 72 часов.

Аварийный запас воды должен обеспечивать производственные нужды по аварийному графику и хозяйственно-питьевые нужды в размере 70% от расчетного расхода в течение 12 часов.

Генеральным планом предлагается предусмотреть следующие мероприятия на I очередь строительства:

- капитальный ремонт водонапорных башен в с. Пригородняя Слободка и в х. Фонов;
- обеспечение производительности водозаборных сооружений не менее 460 м3/сутки, с доведением уровня оснащенности централизованного водоснабжения до 100%;
- прокладку уличного водопровода на новых территориях жилой и общественно-деловой застройки;
- обеспечение территорий населенных пунктов резервной емкости для целей противопожарной безопасности (54 м3). Проектирование и строительство противопожарной емкости производить в соответствии с СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».
2.8.2 Водоотведение.
Организованного сброса сточных вод через центральную систему канализации в муниципальном образовании в настоящее время нет. Отвод стоков от зданий, имеющих внутреннюю канализацию, осуществляется в выгребные ямы. 
Самостоятельной ливневой канализации в населенных пунктах также не имеется. 
Проектные предложения.
Генеральным планом предусматривается децентрализованная система канализации Пригородненского сельсовета.

Из неканализованной застройки населенных пунктов, оборудованной выгребами, стоки вывозятся на сливную станцию канализационных очистных сооружений, расположенных в вблизи сельсовета.
Для навозной жижи устраиваются непроницаемые для грунтовых и поверхностных вод бетонные сборники, далее жижа компостируется и используется в качестве удобрения. 

При проектировании систем канализации населенных пунктов муниципального образования расчетное удельное среднесуточное (за год) водоотведение бытовых сточных вод от жилых зданий следует принимать равным расчетному удельному среднесуточному (за год) водопотреблению согласно СНиП 2.04.02-84 без учета расхода воды на полив территорий и зеленых насаждений. 
Таблица. Расчет среднесуточного водоотведения на I очередь и расчетный срок.
	Наименование потребителей
	Число жителей, чел.
	Норма водоотведения, л/сут.чел.
	Суточный расход, тыс.м3/сут.

	
	I очередь
	расчётный срок
	I очередь
	расчётный срок
	I очередь
	расчётный срок

	 Население
	1001
	942
	73
	78
	94,8
	95

	Неучтённые расходы (5% от общего водопотребления)
	Х
	Х
	Х
	Х
	5
	5

	Итого
	Х
	Х
	Х
	Х
	99,5
	100


Таким образом, прогнозируемый объем сточных вод на расчетный срок составит 100 м3/сутки (I очередь 99,5 м3/сутки).

Таблица. Расчет максимального расхода воды на I очередь и расчетный срок.
	№ п/п
	Наименование показателя
	Единица измерения
	I очередь
	Расчётный срок 

	1
	Среднесуточный расход
	м3/сут
	99,5
	100

	2
	Среднечасовой расход
	м3/час
	4,1
	4,15

	3
	Коэффициент часовой неравномерности
	-
	2,30
	2,30

	4
	Максимальный часовой расход
	м3/час
	9,43
	9,55

	5
	Максимальный секундный расход
	л/сек
	2,62
	2,65


Необходимые потребности в водоотведении могут быть обеспечены комплексом очистных сооружений мощностью 230 м3/сутки.

Для обеспечения должного функционирования системы водоотведения генеральным планом на I очередь строительства предусмотрено оборудование выгребными ямами всего жилищного фонда и учреждений социально-культурного и бытового назначения населенных пунктов сельсовета с организацией вывоза стоков на канализационно-очистные сооружения области.

2.8.3 Теплоснабжение.
Основной задачей теплоснабжающих организаций сельсовета является предоставление качественных услуг для населения, предприятий и организаций всех форм собственности по теплообеспечению.
В настоящее время централизованное теплоснабжение жилых, общественных и производственных зданий в поселении отсутствует. Индивидуальная застройка сельсовета оборудована печным отоплением и поквартирными генераторами тепла. Все объекты жилой, культурно-бытовой и социальной (за исключением школ) застройки отапливаются от индивидуальных теплоисточников.
В качестве топлива для нужд теплопотребления в сельсовете используется природный газ и уголь, печное бытовое топливо.
Проектные предложения.
Генеральным планом предусматривается 100% переход отопления объектов социально-культурного назначения и жилой застройки с угля на природный газ. 

Сокращение в результате перехода с угля на газ объемов вредных выбросов в атмосферу позволит улучшить экологическую обстановку в населенных пунктах, снизить вредное влияние окружающей среды на здоровье населения.
Проектируемые генеральным планом объекты индивидуальной жилой и общественно-деловой застройки  будут оборудованы автономными газовыми котельными. 

При проектировании и строительстве объектов жилищно-гражданского назначения предлагается использовать строительные материалы и конструкции, способствующие повышению теплозащиты жилых и общественных зданий согласно новым требованиям строительных норм и правил, а также СНиПа 2.04.07-86 «Тепловые сети».
Генеральным планом на расчетный срок предлагается:

- установка приборов учета тепла в жилых домах.
2.8.4 Газоснабжение.
Одним из важнейших составляющих инфраструктуры Пригородненского сельсовета является состояние газификации. Населенные пункты, расположенные на территории сельсовета, полностью газифицированы, за исключением х. Фонов (ул. Заречная д.52-61/2) и д. Волынка.
Таблица. Характеристика газопроводов поселения

	Наименование газопроводов (межпоселковый, поселковый)
	Характеристика газопровода

	
	Диаметр,мм
	Протяженность по территории поселения, км
	Проектное
давление,
Мпа
	Вид прокладки
	Материал трубы
	Износ,
%
	Год
окончания строительства

	Высокое давление
	

	Газораспределительные сети по х Звягин Рыльский р-он
	57
	0,012
	1,2
	подземный
	сталь
	10
	2009

	х Фонов Рыльский р-он
	57
	0,070
	1,2.
	подземный
	сталь
	15
	2007

	Среднее давление

	Газораспределительные сети по х Звягин Рыльский р-он
	63
	1,476
	0,3 -
	подземный
	полиэтилен
	8
	2009

	
	57
	0,008
	0,3
	надземный
	сталь
	10
	2009

	х Фонов Рыльский р-он
	63
	2,119
	0,3 -
	подземный
	полиэтилен
	12
	2007

	
	57- .
	0,005
	0,3
	подземный
	сталь
	' 15
	2007

	Наружние сети газоснабжения по ул Новая х Звягин Рыльского р-она (к жилым домам детям сирот)
	63
	0,423
	0,3
	подземный
	сталь
	2,5
	2012

	
	57
	0,0035
	0,3
	подземный
	полиэтилен
	2
	2012

	
	57
	0,0005
	0,3
	надземный
	сталь
	2,5
	2012

	с. Пригородняя Слободка
	57
	0,008
	0,3
	подземный
	сталь
	17,5
	2006

	
	108
	0,004
	0,3
	подземный
	сталь
	17,5
	2006

	
	63
	1,449
	0,3
	подземный
	полиэтилен
	14
	2006

	
	110
	0,717
	0,3
	подземный
	полиэтилен
	14
	2006

	газопровод среднего давления Свято- Николаевского мужского монастыря
	63
	0,598
	0,3
	подземный
	полиэтилен
	12
	2007

	
	57
	0,011
	0,3
	подземный
	сталь
	15
	2007

	
	57
	0,091
	0,3
	надземный
	сталь
	
	2007

	Низкое давление

	Газораспределительные сети по х Звягин Рыльский р-он
	32
	0,318
	0,005
	подземный
	полиэтилен
	8
	2009

	
	63
	1,641
	0,005
	подземный
	полиэтилен
	8
	2009

	
	90
	0,333
	0,005
	подземный
	полиэтилен
	8
	2009

	
	110
	0,782
	0,005
	подземный
	полиэтилен
	8
	2009

	
	32
	0,053
	0,005
	надземный
	сталь
	10
	2009

	
	57
	0,006
	0,005
	надземный
	сталь
	10
	2009

	
	89
	0,006
	0,005
	надземный
	сталь
	10
	2009

	Наружние сети газоснабжения по ул Новая х Звягин Рыльского р-она ( к жилым домам детям сирот)
	57
	0,015
	0,005
	подземный
	сталь
	2,5
	2012

	
	108
	0,004
	0,005
	подземный
	сталь
	2,5
	2012

	
	• 63
	0,204
	0,005
	подземный
	полиэтилен
	2
	2012

	
	110
	0,047
	0,005
	подземный
	полиэтилен
	2
	2012

	
	57
	0,008
	0,005
	надземный
	сталь
	2,5
	2012

	
	108
	0,002
	0,005
	надземный
	сталь
	2,5
	2012

	х Фонов Рыльский р-он
	63
	0,570
	0,005
	подземный
	полиэтилен
	12
	2007

	
	90
	0,787
	0,005
	подземный
	полиэтилен
	12
	2007

	
	110
	0,767
	0,005
	подземный
	полиэтилен
	12
	2007

	
	108
	0,004
	0,005
	надземный
	сталь
	15
	2007

	
	57
	0,005
	0,005
	подземный
	сталь
	17,5
	2006

	
	57
	0,388
	0,005
	надземный
	сталь
	17,5
	2006

	с. Пригородняя Слободка
	63
	0,567
	0,005
	подземный
	полиэтилен
	14
	2006

	
	90
	1,294
	0,005
	подземный
	полиэтилен
	14
	2006

	
	110
	1,020
	0,005
	подземный
	полиэтилен
	14
	2006

	
	90
	0,090
	0,005
	подземный
	полиэтилен
	12
	2007

	
	63
	0,207
	0,005
	подземный
	полиэтилен
	12
	2007

	Газопровод низкого давления Свято-Николаевского мужского монастыря
	32
	0,133
	0,005
	подземный
	полиэтилен
	12
	2007

	
	89
	0,004
	0,005
	подземный
	сталь
	15
	2007

	
	57
	0,010
	0,005
	подземный
	сталь
	15
	2007

	
	25
	0,008
	0,005
	подземный
	сталь
	15
	2007


Проектные предложения.
Развитие газификации населенных пунктов сельсовета позволит получить высокий социальный и экономический эффект: существенно улучшится качество жизни населения.
Развитие газоснабжения района на перспективу предполагается в соответствии с соглашением о сотрудничестве между ОАО «Газпром» и Администрацией Курской области 2002 года, без ограничения срока действия, решениями договора о газификации 2007 года и генеральной схемой газоснабжения и газификации Курской области разработанной в 2006 году (в настоящее время проводится ее актуализация) и программой развития газоснабжения и газификации Курской области на период до 2016 года.
Реализация программных мероприятий позволит:

- газифицировать полностью сельсовет;

- повысить инвестиционную привлекательность сельсовета.

Генеральным планом на I очередь строительства определены следующие мероприятия:

- строительство водопровода и газопровода к новой индивидуальной застройке в с. Пригородняя Слободка по ул. Садовая от д.30 и далее по улице;

- подключение к системе газоснабжения существующей жилой застройки х. Фонов ул.Заречная от д.51 до д.61/2;

- строительство газопровода низкого и среднего давления в х. Звягин;

- предусматривается 100% переход отопления объектов социально-культурного назначения и жилой застройки с угля на природный газ;

- подключение к системе газоснабжения существующей жилой застройки.

Генеральным планом на расчетный срок предусмотрено:

- подключение к системе газоснабжения поселения запланированных на расчетный срок объектов жилой и общественно-деловой застройки. 

Развитие газификации населенных пунктов даст высокий социальный и экономический эффект: существенно улучшится качество жизни населения, при этом возрастет надежность теплоснабжения и снижение влияния на окружающую среду.
2.8.5 Электроснабжение.
Электроснабжение потребителей Курского района Курской области предусмотрено от электрических сетей филиала ОАО «МРСК Центр» ОАО «Курскэнерго». Электроэнергетика является основой функционирования экономики и жизнеобеспечения, поэтому стратегической задачей предприятий электроэнергетики является бесперебойное и надежное обеспечение хозяйствующих субъектов, объектов социальной сферы и населения электроэнергией.

Таблица. Характеристика линий электропередач, прходящих по территории муниципального образования

	№

п/п
	Наименование линии электропередач (ЛЭП)
	Напряжение,

кВ
	Протяженность по территории МО, км
	Год ввода в эксплуатацию
	Тип опор и марка провода
	% износа
	Размер охранной зоны, м

	ВЛ-0,4 кВ

	1
	ВЛ 04кВ х.Фонов 218-01-100
	0,4
	2,27
	1995
	Дерево, ж/б А-25
	60%
	5м.

	2
	ВЛ 04кВ х.Трошино 2265-08-60
	0,4
	1,3
	1976
	Дерево, ж/б А-25
	60%
	5м.

	3
	ВЛ 04кВ Пр.Слободка 2245-02-160
	0,4
	1,5
	1978
	Дерево, ж/б А-25
	60%
	5м.

	4
	ВЛ 04кВ Пр.Слободка 2245-03-100
	0,4
	0,83
	1983
	Дерево, ж/б А-25
	60%
	5м.

	5
	ВЛ 04кВ д.Волынка 2242-01-60
	0,4
	1,4
	1965
	Дерево, ж/б А-25
	60%
	
	5 м

	6
	ВЛ 04кВ х.Звягин 224- 05-160
	0,4
	0,5
	1964
	Дерево, ж/б А-25
	60%
	5м.

	7
	ВЛ 04кВ х.Фонов 222-04-60
	0,4
	0,6
	2009
	Дерево, ж/б А-25
	60%
	5м.

	8
	ВЛ 04кВ х.Звягин 224-03-160
	0,4
	2,8
	1986
	Дерево, ж/б А-25,А-16
	80%
	5м.

	9
	ВЛ 04кВ х.Красный 222-02-100
	0,4
	3,7
	1991
	Дерево, ж/б А-25
	60%
	5 м

	ВЛ 10 кВ

	1
	ВЛ 10 кВ п.ст.Боброва ф-2265
	10
	4,4
	1993
	Дерево, ж/б АС-25
	75%
	21м.

	2
	ВЛ 10 кВ п.ст. Журятино ф.21401
	10
	0,41
	1970
	Дерево, ж/б АС-25
	75%
	21м.

	3
	ВЛ ЮкВ п.ст.Рыльск ф- 210
	10
	4,0
	1970
	Дерево, ж/б АС-25
	75%
	21м.

	4
	ВЛ ЮкВ п.ст.Рыльск ф- 218
	10
	4,8
	1977
	Дерево, ж/б АС-25
	75%
	21м.

	5
	ВЛ ЮкВ п.ст.Рыльск ф- 222
	10
	3,7
	1987
	Дерево, ж/б АС-25
	75%
	
	21 м

	6
	ВЛ ЮкВ п.ст.Рыльск ф-224
	10
	2,8
	1983
	Дерево, ж/б АС-25
	75%
	21 м


Таблица. Перечень и характерисика трансформаторных подстанций ТП (КТП)

	№

п/п
	Адрес

местоположения
	Оперативное

наименование

ТП (КТП)
	Оперативный № ТП(КТП)
	Мощность

трансформатора,

кВА
	Год ввода в эксплуатацию
	Мощность линии электропередач, кВ
	% износа

	1
	х. Звягин
	ТП -224-03-160
	03
	160
	1991
	
	60-70%

	2
	х. Звягин
	ТП -224-05-160
	05
	100
	1986
	
	60-70%

	3
	х. Волынка
	ТП-2242-01-60
	01
	60
	1966
	
	60-70%

	4
	Пр.Слободка
	ТП -2245-02-250
	02
	250
	1970
	
	80%

	5
	х. Фонов
	ТП-222-04-60
	04
	100
	2009
	
	70%

	6
	х. Фонов
	ТП-222-02-100
	02
	100
	1972
	
	80%

	7
	х. Трошино
	ТП -2265-08-60
	08
	60
	1986
	
	60-70%

	8
	х. Красный
	ТП-222-02-100
	02
	100
	1972
	
	80%


Загрузка трансформаторов на ПС 110/35/10 кВ составляет 14,8%, что позволяет подключать к ним дополнительные нагрузки. 

Система электроснабжения сельсовета обеспечивает всех потенциальных потребителей электроэнергии.

Техническое состояние электрических сетей сельсовета удовлетворительное, они могут быть использованы при дальнейшей эксплуатации.

Питание сельскохозяйственных, промышленных предприятий, а также культурно бытовых и жилых потребителей осуществляется через понизительные трансформаторные подстанции.
Опоры линий электропередач бетонные с металлической сеткой и деревянные. Опоры требуют частичной замены (большой износ), ежегодно проводятся плановые работы по ремонту и замене ветхих линий электропередач. Большой износ понижает устойчивость к воздействию поражающих факторов чрезвычайных ситуаций и требует проведения мероприятий по их капитальному ремонту и замене.
Проектные предложения.
В целях повышения надежности и обеспечения бесперебойного электроснабжения, снижения потерь при передаче электроэнергии, сокращения эксплуатационных расходов и предотвращения отключений на линиях электропередачи 0,4–10 кВ при воздействии стихийных явлений, целесообразно использовать при строительстве новых линий самонесущий изолированный провод (СИП).

Генеральным планом на I очередь строительства предусмотрено:

- замена ветхих участков линий электропередач, модернизация объектов системы электроснабжения;

- подключение к системе электроснабжения поселения запланированных на I очередь строительства объектов жилой и общественно-деловой застройки. 

Генеральным планом на расчетный срок предусмотрено:

- подключение к системе электроснабжения запланированных на расчетный срок объектов жилой и общественно-деловой застройки.
2.8.6 Связь. Радиовещание. Телевидение.
Телефонная связь.
Компанией, предоставляющими услуги проводной местной и внутризоновой телефонной связи, является ОАО «Ростелеком». Телефонизированы населенные пункты муниципального образования «Пригородненский сельсовет» от районного узла связи.
Услуги мобильной связи представляются следующими операторами: Курский филиал ОАО «ВымпелКом» (БиЛайн),  Курский филиал ОАО «МТС», Курский филиал ОАО «Мобиком-Центр» (Мегафон) и ЗАО «Курская сотовая связь» (Теле-2).

Телевидение, радиовещание.
Телевизионное вещание осуществляется по аналоговым эфирным сигналам: Первый канал, РОССИЯ, ТВЦ, НТВ.

Цифровое эфирное вещание представлено девятью теле-  и тремя радиоканалами:

- Телеканалы: «Первый канал», «Россия 1», «НТВ», «Культура», «Петербург-5 канал», «Спорт», «24 часа», «Детско-юношеский телевизионный канал»;
- Радиоканалы: «Вести FM», «Маяк», «Радио России».

Проводное радиовещание отсутствует.

Для расширения приема каналов телевещания население муниципального образования использует спутниковое телевидение. Охват населения телевизионным вещанием 100%. Имеется возможность подключения к сети Internet.
Почтовая связь.
На территории сельсовета почтовых отделений связи не имеется.
Проектные предложения

Согласно нормам телефонной плотности для городов и населенных пунктов сельской местности Н.П.2.008-7-85 норма телефонной плотности – 100%-ная телефонизация квартирного сектора, 4 телефона-автомата на 1000 жителей и 7% телефонных номеров для предприятий и учреждений от числа номеров жилищного фонда. 

Расчет потребности в телефонных номерах:

1. Определение количества телефонных номеров жилищного фонда. В соответствии с произведенными расчетами численность населения муниципального образования на 2038 год составит 942 человек. С учетом прогнозируемого среднего размера семьи в количестве 3 человек число домохозяйств в муниципальном образовании может составить 314 единицы. Таким образом, число телефонных номеров жилищного сектора также будет равно 314 единицам:

942 : 3 = 314 - телефонных номеров жилищного сектора,

где:

942– прогнозная численность населения на расчетный срок;

3 – прогнозный средний размер семьи.

2. Количество телефонных номеров предприятий и учреждений (7% от числа телефонных номеров населения):

314* 0,07 = 21 – телефонных номеров для предприятий и учреждений.

3. Количество телефонов-автоматов:

942 : 1000 * 4 =3 – потребность в телефонах–автоматах.

4. Общее количество телефонных номеров:

314+21+3=338 – всего необходимо телефонных номеров на расчетный срок.

В настоящее время в населенных пунктах муниципального образования телефоны-автоматы установлены по одному в населённом пункте. 

Для развития системы телефонной связи Генеральным планом на расчетный срок предусматривается:

- обеспечение населения телефонной связью, общей мощностью действующей АТС до 335 номеров;

- установка 3 таксофонов на территории сельсовета;

- прокладка дополнительных слаботочных сетей к местам застройки жилищного фонда.
2.9 Инженерная подготовка территории.
Основные решения по инженерной подготовке территории разрабатываются в соответствии с проектными предложениями генерального плана муниципального образования «Пригородненский сельсовет».

Мероприятия по инженерной подготовке территории одновременно являются и мероприятиями по благоустройству территории, поэтому обе группы мероприятий целесообразно проводить одновременно. 

В соответствии с архитектурно-планировочным решением и инженерно-геологическими условиями, генеральным планом предусматривается на расчетный срок следующий комплекс мероприятий:
1. Организация поверхностного стока на всей территории населенных пунктов сельсовета с водоразделов, в границах водосборных бассейнов по направлению к овражно-балочной сети, со сбросом очищенных вод в реки и пруды; 

2. Предотвращение развития овражной эрозии на территории населенных пунктов (упорядочение поверхностного стока, укрепление ложа оврагов, террасирование и облесение) в районах, прилегающих к застройке;
3. Проведение мероприятий защиты от подтопления поверхностными и грунтовыми водами (умеренная и слабая степень) на территории населенных пунктов сельсовета. 
Комплекс мероприятий, намеченных в настоящем генеральном плане, направлен на охрану и восстановление природной среды, состояние которой на рассматриваемом участке за последние несколько лет заметно ухудшилось. Этому в значительной мере способствовала деятельность человека.
2.10 Зеленый фонд муниципального образования.
Зеленые насаждения имеют большое значение, способствуя оздоровлению окружающей среды, улучшая микроклимат и снижая уровень шума.

Зеленый фонд является важным фактором архитектурно-планировочной и пространственной организации территории населенных пунктов, придавая ей своеобразие и выразительность.

По функциональному назначению все объекты озеленения делятся на три группы:

а) общего пользования – парки, сады, скверы жилых районов, скверы на площадях, в отступах застройки, при группе жилых домов, бульвары вдоль улиц, пешеходных трасс, набережных;

б) ограниченного пользования на участках жилых домов, детских учреждений, школ, вузов, культурно-просветительских учреждений, спортивных сооружений, учреждений здравоохранения;

в) специального назначения – озеленение водоохранных и санитарно-защитных зон, магистралей, улиц, кладбищ, ветрозащитные насаждения, питомники.

Основной функцией зеленых насаждений общего и ограниченного пользования является обеспечение различных форм и уровней досуга. 

На одного жителя сельсовета приходится 10,2 м2 зеленых насаждений общего пользования, исходя из общего объёма зелёных насаждений в сельсовете и составляющая примерно 100 га.
Охрана зеленого фонда сельсовета предусматривает систему мероприятий, обеспечивающих сохранение и развитие зеленого фонда, и мероприятий, необходимых для нормализации экологической обстановки и создания благоприятной окружающей среды.

Проектные предложения

На одного жителя Пригородненского сельсовета в расчетном периоде будет приходиться 12,3 м2 зеленых насаждений общего пользования (норматив для сельских поселений согласно СНиП 2.07.01-89* – 12 м2 на 1 человека).

Охрана зеленого фонда предусматривает систему мероприятий, обеспечивающих сохранение и развитие зеленых насаждений, необходимые для нормализации экологической обстановки.
Таблица. Расчёт нормативной площади зелёных насаждений.
	№

п/п
	Наименование показателя
	Единица измерения
	Значение

	
	
	
	расчётный срок
	I очередь

	1
	Расчётная численность населения
	чел.
	942
	1001

	2
	Норматив площади озелененных территорий на 1 человека
	м2
	12
	12

	3
	Расчётная нормативная площадь зелёных насаждений
	га
	1,5
	1,5

	4
	Площадь зелёных насаждений поселения на 01.01.2013
	га
	10,2
	10,9

	4.1
	на 1 человека
	м2
	1,5
	1,5

	5
	Разность между нормативной и проектируемой площадью зелёных насаждений  (+)недостаток, (-) избыток  -  всего
	га
	-0,04
	0,05

	5.1
	на 1 человека
	м2
	-0,3
	0,4


Генеральным планом в качестве мероприятий по развитию объектов системы рекреации поселения  предлагается: 

- сохранение существующих территорий общего пользования (озеленение улиц, парки) и специального назначения;

- рекультивация и реабилитация промышленных и коммунально-складских пустырей, охранных зон различного назначения;

- формирование озелененных общественных пространств вдоль всей протяженности существующей и планируемой улично-дорожной сети населенных пунктов.
2.11 Санитарная очистка территории. Размещение кладбищ.
Организована уборка мусора в сельском, заключён договор с организацией по вывозу мусора «Сур», помимо этого население самостоятельно вывозит мусор на свалку в г. Рыльск. Бытовые отходы от населения содержат заметно меньшее количество компостируемых веществ, потому что они, как правило, вносятся в почву, идут на корм скоту или сжигаются на местах в кострах и отопительных печах. 

Количество и размещение кладбищ, скотомогильников на территории Пригородненского сельсовета.
На территории Пригородненского сельсовета нет скотомогильников. Перечень кладбищ приведен в таблице ниже.

Таблица. Сведения местах захоронения на территории Пригородненского сельсовета.
	Адрес местоположения
	Площадь используемая, га
	Площадь свободная, га
	Конфессиональная принадлежность
	Состояние подъездных путей (асфальт, грунт)
	Наличие ограждения

	х.Звягин
	1,5
	0,02
	православное
	грунт
	имеется

	д.Трошино
	0,5
	нет
	православное
	грунт
	не имеется

	д. Волынка
	0,5
	нет
	православное
	грунт
	не имеется

	с. Пригородняя Слободка
	3,0
	0,01
	православное
	асфальт
	имеется

	х.Фонов
	1,5
	нет
	православное
	асфальт
	не имеется

	д.Садки
	0,5
	нет
	православное
	грунт
	не имеется


В муниципальном образовании расположено 6 кладбищ общей площадью 7,8 га. 
Проектные предложения.
В комплекс по санитарной очистке территории сельсовета  входят сбор, удаление, обеззараживание с последующей утилизацией жидких, твердых хозяйственно-бытовых отходов. 

Нормативное накопление отходов на душу населения в муниципальном образовании составит в год объемом 2000 л. Исходя из этого, годовой объем ТБО на расчетный срок составит 1884 м3.
Таблица. Объемы накопления бытовых отходов
	Бытовые отходы
	Число жителей, чел.
	Удельная норма накопления на 1 человека в год
	Общее накопление в год

	
	
	
	л
	I очередь
	расчётный срок

	
	I очередь
	расчётный срок
	I очередь
	расчётный срок
	м3
	м3

	Общее количество по сельсовету с учетом общественных зданий
	1001
	942
	2000
	2000
	2002
	1884

	Итого
	Х
	Х
	Х
	Х
	2002
	1884


При санитарной очистке населенных пунктов поселения необходимо выполнять следующие мероприятия:

а) очистку жилых домов, общественных зданий и прилегающих к ним территорий производить коммунальным транспортом регулярно и в кратчайшие сроки;

б) максимально механизировать все процессы очистки, поливки, полностью исключить ручные работы с отходами;

в) обеспечить герметичность емкостей для вывозки отходов;

г) обезвреживание отходов производить в местах, установленных для этой цели;

д) отвозить жидкие отходы на сливную станцию очистных сооружений;

е) обезвреживание и захоронение трупов животных производить в отведенном для этой цели месте (скотомогильнике).

Сброс твердых бытовых отходов предусматривается в металлические контейнеры объемом 1 м3, которые устанавливаются на специальных площадках, для обслуживания групп жилых домов и общественных зданий. Среднесуточное накопление отходов составит:

1884: 365 х 1=5,16 м3.
С учетом периодичности вывоза мусора (1 выезд в два дня) количество контейнеров составит:

5,16 х 2 ≈ 10 шт.
На сегодняшний день в поселении контейнеры не установлены, поэтому на расчетный срок генеральным планом предлагается установить в черте населенных пунктов сельсовета 10контейнеров:

- х. Фонов – 3 шт;

- х. Звягин – 3 шт;

- с. Пригородняя Слободка – 3шт;

- д. Трошино – 1шт.
Твердые бытовые отходы населенных пунктов муниципального образования «Пригородненский сельсовет» будут вывозиться на межмуниципальный полигон «Твердых бытовых отходов в г. Рыльск».
Примерный расчет площади, необходимой для  хранения твердых бытовых отходов приведен ниже:

2002* 25 / 10 = 5005 м2 или 0,50 га 

где: 25 – расчетный период, лет;

2002–норма накопления отходов поселением в год, м3;

10 – высота складирования, м.

Таким образом, для размещения всех бытовых отходов, которые будут образованы в сельсовете до 2038 г., требуется обеспечить наличие свободной полигона, равной 0,50га.

Для стабилизации и дальнейшего решения проблемы санитарной очистки территории поселения генеральным планом на первую очередь строительства предлагается разработать схему обращения с отходами, в составе которой должны быть предусмотрены следующие первоочередные меры:

· выявление всех несанкционированных свалок и их рекультивация;

· разработка схемы санитарной очистки территории с применением мусорных контейнеров;

· организация регулярного сбора ТБО у населения, оборудование контейнерных площадок, установка 10 контейнеров.
Размещение кладбищ.
По строительным нормам и правилам, утвержденным СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» на тысячу населения требуется 0,24 га площади кладбища. Таким образом, на расчетный срок при численности населения, равной 942 человек, необходимо обеспечить наличие свободной площади территорий ритуального значения, равной 0, 22 га. Действующие кладбища имеют общую площадь 7,8 га, что вполне обеспечивает потребность на ближайшие 20 лет.
2.12  Санитарно-экологическое состояние окружающей среды.
Современное состояние и проектные предложения.
Исследования последних лет в области экологической эпидемиологии и анализа риска для здоровья населения позволяют утверждать, что среда обитания, наряду с социальными проблемами, является одним из важнейших условий, определяющих состояние здоровья человека.

Оценка санитарно-экологического состояния окружающей среды муниципального образования «Пригородненский сельсовет» выполняется с целью выявления существующих условий проживания населения и обоснования проектных решений, направленных на обеспечение экологической безопасности и комфортных условий проживания.
Атмосферный воздух.
Поступление в атмосферу загрязняющих веществ в поселении обусловлено возросшим за последние годы количеством автотранспорта. 

По результатам исследований атмосферного воздуха в Рыльском районе, превышений гигиенических нормативов ГН 2.1.6.1338-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест» не обнаружено.

Поверхностные и подземные воды.
Основными факторами загрязнения грунтовых вод поселения являются:

- размещение производственных участков на землях водоохранных зон;

-отсутствие системы очистки сточных вод;

-захламление водоохранных и прибрежных зон открытых водоемов.

На водозаборных сооружениях источников централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения Пригородненского сельсовета проекты зон санитарной охраны не разработаны. 

Загрязнений поверхностных и грунтовых вод поселения по физико-химическим показателям за последние годы не отмечалось.
Почвы.
Почвы являются основным накопителем токсичных веществ, содержащихся в промышленных и бытовых отходах, складируемых на поверхности, в выбросах предприятий и автотранспорта, сбросах сточных вод.

Гигиенические требования к качеству почв устанавливаются с учетом их специфики, почвенно-климатических особенностей населенных мест, фонового содержания химических соединений и элементов.

В почвах поселения содержание потенциально опасных для человека химических и биологических веществ, биологических и микробиологических организмов, а также уровень радиационного фона не превышают предельно допустимые концентрации (уровни), установленные санитарными правилами и гигиеническими нормативами (СанПиН 2.1.7.1287-03).
Радиационная обстановка.
Радиация – один из основных факторов физического воздействия на человека и окружающую среду, которому уделяется особое внимание. Прежде всего, это связано с последствиями Чернобыльской катастрофы, размещением на территории области крупнейшей АЭС, наличием природных факторов и применением источников ионизирующего излучения в различных отраслях промышленности и медицины. Радиационная ситуация в поселении в целом хорошая.

Муниципальное образование «Пригородненский сельсовет» расположено в зоне возможного сильного радиоактивного заражения и опасного радиоактивного заражения в случае общей радиационной аварии на Курской АЭС.
Контроль и мониторинг радиационной обстановки осуществляется ГУ «Курский ЦГМС-Р».

На территории муниципального образования не зафиксировано радиационных аварий и наличия лучевой патологии. Анализ проведенных исследований позволяет сделать вывод, что на территории поселения выполняются нормативы и требования НРБ-99 и закона РФ «О радиационной безопасности населения».
Проектные предложения.
Проектные решения генерального плана направлены на обеспечение экологической безопасности, создание благоприятной среды жизнедеятельности человека при устойчивом социально-экономическом развитии поселения.

В целях изменения экологической ситуации в лучшую сторону генеральным планом предлагается осуществить ряд первоочередных природоохранных мероприятий:

- организация очистки сточных вод;

- выявление и ликвидация несанкционированных свалок и санкционированных свалок с истекшим сроком эксплуатации (с последующей рекультивацией земель);

- разработка схемы обращения с отходами;

- улучшение качества дорожных покрытий;

- организация санитарно-защитных зон, зон санитарного разрыва и охранных зон для вновь создаваемых, реконструируемых и существующих объектов капитального строительства с различными нормативами воздействия на окружающую среду.
2.13  Зоны с особыми условиями использования территорий.
2.13.1 Зоны охраны объектов культурного наследия.
На территории Пригородненского сельсовета охранные зоны объектов культурного наследия в соответствии с требованиями Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» ранее не установлены. 
	№
п/п
	Наименование
памятника
	Местонахож
дение
памятника
	Категория
историко
культурного
значения
	Вид объекта культурного наследия
	Наименование документа, по которому памятник поставлен на гос.охрану

	1.
	Комплекс зданий Николаевского монастыря, XYII в. (три церкви и колокольня):
	с. Пригородняя Сл., ул. Мирная, 2
	Регионального значения
	Памятник

архитектуры
	Ф. 1327

	2.
	Келейный корпус
	с. Пригородняя Сл., ул. Мирная, 2
	Регионального значения
	Памятник

архитектуры
	Р. 138

	3.
	Настоятельские покои
	с. Пригородняя Сл., ул. Мирная, 2
	Регионального значения
	Памятник

архитектуры
	Р. 138

	4.
	Подвалы больницы
	с. Пригородняя Сл., ул. Мирная, 2
	Регионального значения
	Памятник

архитектуры
	Р. 138

	5.
	Ограда с башнями
	с. Пригородняя Сл., ул. Мирная, 2
	Регионального значения
	Памятник

архитектуры
	Р. 138


Для объектов историко-культурного наследия, находящихся на территории сельсовета, требуется разработать и утвердить проекты границ их территорий, охранных зон и зон регулирования застройки с градостроительными регламентами, регистрацией обременений в ФРС.

Необходимо провести оценку состояния памятников и по необходимости принять меры для их восстановления и реконструкции.
Проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ на территории памятника запрещается, за исключением работ по сохранению данного памятника и его территории, а также хозяйственной деятельности, не нарушающей целостности памятника и не создающей угрозы его повреждения, разрушения или уничтожения (ст.35 ФЗ №73 от 25 июня 2002 года «Об объектах, культурного наследия памятников истории и культуры народов РФ»). 

Данные о предполагаемых земляных работах на территориях объектов культурного наследия должны заблаговременно поступать в органы археологического надзора с последующим осуществлением земляных работ под контролем данных органов.
2.13.2  Водоохранные зоны и прибрежно-защитные полосы.
В соответствии со статьей 65 Водного кодекса РФ, водоохранной зоной (ВЗ) является территория, примыкающая к акватории водного объекта, на которой устанавливается специальный режим использования и охраны водных ресурсов и осуществления иной хозяйственной деятельности, в том числе градостроительной. 

В пределах водоохранных зон выделяются прибрежные защитные полосы (ПЗП), на которых вводятся дополнительные, еще более жесткие ограничения природопользования.
Размеры и границы водоохранных зон, а также режим их использования утверждены статьей 65 Водного кодекса РФ. Ширина водоохранных зон водных объектов, расположенных на территории Пригородненского сельсовета, приведена в следующей ниже таблице.

Таблица. Ширина водоохранных зон рек Пригородненского сельсовета.
	№

п/п
	Водный объект
	Ширина водоохраной зоны, м
	Примечание

	1
	река Сейм
	100
	от береговой линии

	2
	река Рыло
	50
	от береговой линии

	3
	река Дублянка
	50
	от береговой линии

	4
	Озера, пруды, каналы
	50
	от береговой линии


Местоположение границ водоохранных зон (ВЗ).
По всей длине водных объектов муниципального образования необходимо установить водоохранную зону шириной 50 м для озер, прудов, для р. Сейм 100-200 м со специальным режимом использования, который будет способствовать предотвращению загрязнения и истощения вод.
В водоохранных зонах запрещается размещение стоянок автотранспорта, свалок, кладбищ, складов горюче-смазочных материалов и др. Обязательными условиями являются канализование жилых, общественных и промышленных зданий, благоустройство территории с отводом загрязненных вод на очистные сооружения.

Границы прибрежных защитных полос (ПЗП).
Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. 
Прибрежную защитную полосу водных объектов Пригородненского сельсовета необходимо установить шириной от 30 до 50 м в зависимости от угла уклона берега водного объекта (тридцать метров для обратного или нулевого уклона, сорок метров для уклона до трех градусов и пятьдесят метров для уклона три и более градуса).

Для расположенных в границах сточных озер и соответствующих водотоков ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в размере 50 метров.

В пределах границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение истощения вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира, которые определены статьей 65 Водного кодекса РФ.
Таблица. Регламенты использования территорий водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов

	Запрещается
	Допускается

	Прибрежная защитная полоса

	· проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при отсутствии сооружений, обеспечивающих охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

· проведение авиационно-химических работ;

· применение химических средств борьбы с вредителями, болезнями растений и сорняками;

· использование навозных стоков для удобрения почв;

· размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

· движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

· распашка земель;
· размещение отвалов размываемых грунтов;
· выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.
	· проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

· движение и стоянка транспортных средств, по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

· установление на местности специальных информационных знаков, обозначающих границы прибрежных защитных полос водных объектов.


	Водоохранная зона

	· проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при отсутствии сооружений, обеспечивающих охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

· проведение авиационно-химических работ;

· применение химических средств борьбы с вредителями, болезнями растений и сорняками;

· использование навозных стоков для удобрения почв;

· размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

· движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.
	· проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

· движение и стоянка транспортных средств, по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

· установление на местности специальных информационных знаков, обозначающих границы водоохранных зон водных объектов.



На территории Пригородненского сельсовета нарушений указанных регламентов не имеется.
Поддержание в надлежащем состоянии водоохранных зон и прибрежных защитных полос возлагается на водопользователей. Собственники земель, землевладельцы и землепользователи, на землях которых находятся водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы, обязаны соблюдать установленный режим использования этих зон и полос. 
2.13.3 Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения.
Источником хозяйственно-питьевого водоснабжения Пригородненского сельсовета являются подземные воды.

В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» и СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», каждый конкретный источник хозяйственно-питьевого водоснабжения должен иметь проекты зон санитарной охраны (ЗСО).

Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов. Первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водоподводящего канала. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.
Генеральным планом рекомендуется разработать проект границ первого пояса ЗСО скважин.

Размеры ЗСО II и III пояса должны устанавливаться в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 и СНиП 2.04.02-84*.

Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной полосой.

Проектом предлагается установить зоны санитарной охраны для всех существующих и планируемых объектов и сетей водоснабжения муниципального образования. Все действующие объекты водоснабжения в обязательном порядке должны иметь проекты организации ЗСО. Размеры ЗСО должны устанавливаться в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» и СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».
Определение границ поясов ЗСО подземных источников водоснабжения.
Границы первого пояса ЗСО подземного источника водоснабжения должны устанавливаться от одиночного водозабора (скважина, шахтный колодец, каптаж) или от крайних водозаборных сооружений группового водозабора на расстояниях:

- 30 м – при использовании защищенных подземных вод;

- 50 м – при использовании недостаточно защищенных подземных вод.

В границы первого пояса инфильтрационных водозаборов подземных вод включается прибрежная территория между водозабором и поверхностным водоемом, если расстояние между ними менее 150 м.

Границы второго пояса ЗСО определяются гидродинамическими расчетами исходя из условий, что микробное загрязнение, поступающее в водоносный пласт за пределами второго пояса, не достигает водозабора (от 100 до 400 суток).

Границы третьего пояса ЗСО определяется гидродинамическими расчетами. Время движения химического загрязнения к водозабору должно быть больше расчетного (нормативный срок эксплуатации водозабора – 25 - 50 лет).

Определение границ поясов ЗСО поверхностных источников водоснабжения.
Границы первого пояса ЗСО поверхностных источников устанавливается с учетом конкретных условий в следующих пределах:

для водотоков:

- вверх по течению – не менее 200 м от водозабора;

- вниз по течению – не менее 100 м от водозабора;

- по прилегающему к водозабору берегу – не менее 100 м от линии уреза воды летне-осенней межени;

- в направлении к противоположному от водозабора берегу при ширине реки или канала менее 100 м – вся акватория и противоположный берег шириной 50 м, при ширине реки или канала более 100 м – полоса акватории шириной не менее 100 м;

Границы второго пояса ЗСО поверхностных источников водоснабжения устанавливается:

на водотоке: 

- должна быть удалена вверх по течению водозабора на столько, чтобы время пробега по основному водотоку и его притокам, было не менее 5 суток – для II и не менее 3-х суток – для III климатического района;
- граница ниже по течению должна быть не менее 250 м от водозабора;
- боковые границы от уреза воды должны быть расположены на расстоянии:

а) при равнинном рельефе местности – не менее 500 м;

б) при гористом рельефе местности – до вершины первого склона, обращенного в сторону источника водоснабжения, но не менее 750 м при пологом склоне и не менее 1000 м при крутом;
на водоемах: 

- должны быть удалены по акватории во все стороны от водозабора на расстояние 3 км – при наличии нагонных ветров до 10% и 5 км – при наличии нагонных ветров более 10%;
- боковые границы должны быть удалены на расстояние:

а) при равнинном рельефе местности - не менее 500 м;

б) при гористом рельефе местности – до вершины первого склона, обращенного в сторону источника водоснабжения, но не менее 750 м при пологом склоне и не менее 1000 м при крутом.

Границы третьего пояса ЗСО поверхностных источников водоснабжения устанавливаются:

на водотоке: 

- вверх и вниз по течению должны совпадают с границами второго пояса; 

- боковые границы должны проходить по линии водоразделов в пределах 3 - 5 километров, включая притоки;
на водоеме должны полностью совпадают с границами второго пояса.
Определение границ ЗСО водопроводных сооружений и водоводов.
Зона санитарной охраны водопроводных сооружений, расположенных вне территории водозабора, представлена первым поясом (строгого режима), водоводов –санитарно-защитной полосой.

Граница первого пояса ЗСО водопроводных сооружений принимается на расстоянии:

- от стен запасных и регулирующих емкостей, фильтров и контактных осветлителей - не менее 30 м;

- от водонапорных башен - не менее 10 м;

- от остальных помещений (отстойники, реагентное хозяйство, склад хлора, насосные станции и др.) - не менее 15 м.

По согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора,  первый пояс ЗСО для отдельно стоящих водонапорных башен, в зависимости от их конструктивных особенностей, может не устанавливаться.

Ширину санитарно-защитной полосы следует принимать по обе стороны от крайних линий водопровода:

- при отсутствии грунтовых вод – не менее 10 м при диаметре водоводов до 1000 мм и не менее 20 м при диаметре водоводов более 1000 мм;

- при наличии грунтовых вод – не менее 50 м вне зависимости от диаметра водоводов.

В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно-защитной полосы соответственно их назначению устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды, которые определены СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» и СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».
Таблица. Регламенты использования территорий зон санитарной охраны источников водоснабжения.
	Запрещается
	Допускается

	Подземные источники водоснабжения

	I пояс ЗСО

	· все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений;

· размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий;

· проживание людей;

· посадка высокоствольных деревьев;

· применение ядохимикатов и удобрений.
	· ограждение и охрана;

· озеленение;

· отвод поверхностного стока за ее пределы;

· асфальтирование дорожек к сооружениям.

	II пояс ЗСО

	· закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземное складирование твердых отходов и разработки недр земли;

· размещения складов ГСМ, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод;

· размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;

· применение удобрений и ядохимикатов;

· рубка леса главного пользования и реконструкции.
	· тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин;

· бурение новых скважин и новое строительство, имеющее непосредственное отношение к эксплуатации водопроводных сооружений;

· выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.).

	III пояс ЗСО

	· закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземное складирования твердых отходов и разработки недр земли;

· размещения складов ГСМ, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод. Размещение таких объектов допускается только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения.
	· тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин;

· бурение новых скважин и новое строительство, имеющее непосредственное отношение к эксплуатации водопроводных сооружений.

	Поверхностные источники водоснабжения

	I пояс ЗСО

	· все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений;

· размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий;

· проживание людей;

· посадка высокоствольных деревьев;

· применение ядохимикатов и удобрений;

· спуск любых сточных вод, в том числе сточных вод водного транспорта, а также купание, стирка белья, водопой скота и другие виды водопользования, оказывающие влияние на качество воды.
	· ограждение и охрана;

· озеленение;

· отвод поверхностного стока за ее пределы;

· асфальтирование дорожек к сооружениям;

· ограждение акватория буями и другими предупредительными знаками;

· на судоходных водоемах над водоприемником устанавливаются бакены с освещением.

	II пояс ЗСО

	· отведения сточных вод в зоне водосбора источника водоснабжения, включая его притоки, не отвечающих гигиеническим требованиям к охране поверхностных вод;

· размещения складов ГСМ, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод;

· размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;

· расположения стойбищ и выпаса скота, а также всякое другое использование водоема и земельных участков, лесных угодий в пределах прибрежной полосы шириной не менее 500 м, которое может привести к ухудшению качества или уменьшению количества воды источника водоснабжения;

· сброс промышленных, сельскохозяйственных, городских и ливневых сточных вод, содержание в которых химических веществ и микроорганизмов превышает установленные санитарными правилами гигиенические нормативы качества воды;

· рубка леса главного пользования и реконструкции.
	· все работы, в том числе добыча песка, гравия, донноуглубительные, в пределах акватории ЗСО по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора;

· использование химических методов борьбы с эвтрофикацией водоемов при условии применения препаратов, имеющих положительное санитарно - эпидемиологическое заключение;

· при наличии судоходства - оборудование судов, дебаркадеров и брандвахт устройствами для сбора фановых и подсланевых вод и твердых отходов;

· при наличии судоходства - оборудование на пристанях сливных станций и приемников для сбора твердых отходов;

· выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.);

· использование источников водоснабжения для купания, туризма, водного спорта и рыбной ловли в установленных местах при условии соблюдения гигиенических требований к охране поверхностных вод;

· границы второго пояса ЗСО на пересечении дорог и пешеходных троп обозначаются столбами со специальными знаками.

	III пояс ЗСО

	· отведения сточных вод в зоне водосбора источника водоснабжения, включая его притоки, не отвечающих гигиеническим требованиям к охране поверхностных вод;
	· все работы, в том числе добыча песка, гравия, донноуглубительные, в пределах акватории ЗСО по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора;

· использование химических методов борьбы с эвтрофикацией водоемов при условии применения препаратов, имеющих положительное санитарно - эпидемиологическое заключение;

· при наличии судоходства - оборудование судов, дебаркадеров и брандвахт устройствами для сбора фановых и подсланевых вод и твердых отходов;

· при наличии судоходства - оборудование на пристанях сливных станций и приемников для сбора твердых отходов.

	Санитарно-защитные полосы

	· размещение источников загрязнения почвы и грунтовых вод;

· прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, полей орошения, кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий.
	


На территории муниципального образования нарушений указанных регламентов не выявлено.

2.13.4  Санитарно-защитные зоны.
В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555-09, требования по установлению санитарно-защитных зон (СЗЗ) распространяются на размещение, проектирование, строительство и эксплуатацию вновь строящихся, реконструируемых и действующих промышленных объектов и производств, объектов транспорта, связи, сельского хозяйства, энергетики, опытно-экспериментальных производств, объектов коммунального назначения, спорта, торговли, общественного питания и др., являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека.

Территория СЗЗ предназначена для: 
- обеспечения снижения уровня воздействия до требуемых гигиенических нормативов по всем факторам воздействия за ее пределами (ПДК, ПДУ);
- создания санитарно-защитного барьера между территорией предприятия (группы предприятий) и территорией жилой застройки;

- организации дополнительных озелененных площадей, обеспечивающих экранирование, ассимиляцию и фильтрацию загрязнителей атмосферного воздуха, и повышение комфортности микроклимата.
По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме.

В зависимости от характеристики выбросов для промышленного объекта и производства размер санитарно-защитной зоны устанавливается от границы промплощадки и/или от конкретного источника выбросов загрязняющих веществ.
Генеральным планом предлагается на основании СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555-09 разработать и установить: 

- в обязательном порядке проекты санитарно-защитных зон для всех существующих и планируемых объектов I - III классов опасности;

- в рекомендательном порядке проекты санитарно-защитных зон для всех существующих и планируемых объектов IV - V классов опасности.

Для групп промышленных объектов и производств или промышленного узла (комплекса) на основании СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555-09 устанавливается санитарно-защитная зона с учетом суммарных выбросов в атмосферный воздух и физического воздействия источников промышленных объектов и производств, входящих в единую зону.

Более точные значения СЗЗ необходимо определять посредством создания проектов санитарно-защитных зон для каждого конкретного объекта. На территории поселения расположено 6 объектов, для которых требуется организация СЗЗ. 
Таблица. Санитарно-защитные зоны для объектов специального назначения, расположенных на территории муниципального образования.
	Объект
	Место расположения
	Количество, ед.
	Площадь, га
	Класс опасности
	СЗЗ, м

	Кладбища
	х.Звягин
	1
	1,5
	5
	50

	
	д.Трошино
	1
	0,5
	5
	50

	
	д. Волынка
	1
	0,5
	5
	50

	
	с.Пригородняя Слободка
	1
	3,0
	5
	50

	
	х.Фонов
	1
	1,5
	5
	50

	
	д.Садки
	1
	0,5
	5
	50

	
	Итого
	х
	7,8
	Х
	х


Для автомобильных дорог в соответствии с ст.26 ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» №257-ФЗ от 08.11.07  устанавливаются придорожные полосы автомобильных дорог - территории, которые прилегают с обеих сторон к полосе отвода автомобильной дороги и в границах которых устанавливается особый режим использования земельных участков. Придорожные полосы устанавливаются для автомобильных дорог, за исключением автомобильных дорог, расположенных в границах населенных пунктов.
Зоны санитарного разрыва для объектов железнодорожной инфраструктуры установлены в соответствии с требованиями СП 42.13330.2011. 

Граница зоны санитарного разрыва должна располагаться от оси крайнего железнодорожного пути до:

- жилой застройки на расстоянии 100 м;

- границ садовых участков на расстоянии не менее 50 м.

При размещении железных дорог в выемке или при осуществлении специальных шумозащитных мероприятий, обеспечивающих требования СНиП II-12-77, ширина санитарно-защитной зоны может быть уменьшена, но не более чем на 50 м. Не менее 50% площади зоны санитарного разрыва должно быть озеленено. 
Зоны санитарного разрыва высоковольтных линий устанавливаются на основании РД 153-34.0-03.150-00. Зоны санитарного разрыва вдоль ВЛ представлена в виде земельного участка и воздушного пространства, ограниченная вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии от крайних проводов при неотклоненном их положении. Размеры зоны санитарного разрыва представлены в таблице ниже.
Таблица. Зоны санитарного разрыва для линий электропередач, проходящих по территории муниципального образования.
	Напряжение линий электропередач, кВ
	ЗСР, м

	до 1
	2

	1 - 20
	10

	35
	15

	110
	20


Для благополучного существования и дальнейшего развития всех образований как жилых, так промышленных и коммунально-складских важным является организация СЗЗ с проведением следующих мероприятий:

- инвентаризации жилой застройки, расположенной в санитарно-защитных зонах, с целью определения точного количества жителей, требующих переселения;

- переселения людей, живущих в санитарно-защитных зонах (согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555-09, переселение жителей обеспечивают должностные лица соответствующих промышленных объектов и производств) и запрещения дальнейшего развития жилой застройки на данной территории. 

- создание инвестиционных промышленных площадок на территории «переносимого» жилищного фонда;

- снижения выбросов вредных веществ в атмосферу посредством:

а) установки пыле- и газоулавливающего оборудования на предприятиях;

б) реконструкции и усовершенствования имеющегося оборудования.

Регламенты использования территорий санитарно-защитных зон, определенные СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555-09, представлены в таблице.

Таблица. Регламенты использования территории санитарно-защитных зон.
	Запрещается
	Допускается

	· размещение жилой застройки, включая отдельные жилые дома;

· размещение ландшафтно-рекреационных зон, зон отдыха, территорий курортов, санаториев и домов отдыха;

· размещение территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки; коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также других территорий с нормируемыми показателями качества среды обитания;

· размещение спортивных сооружений, детских площадок, образовательных и детских учреждений, лечебно-профилактических и оздоровительных учреждений общего пользования.

· размещение объектов по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий;

· размещение объектов пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов, комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, которые могут повлиять на качество продукции.
	· размещение промышленных объектов или производств в границах СЗЗ существующих объектов пищевой и фармацевтической промышленности  (профильных, однотипных);

· размещение нежилых помещения для дежурного аварийного персонала, помещения для пребывания работающих по вахтовому методу (не более двух недель);

· размещение зданий управлений, конструкторских бюро, зданий административного назначения, научно-исследовательских лабораторий;

· размещение поликлиник, спортивно-оздоровительных сооружений закрытого типа;

· размещение бань, прачечных, объектов торговли и общественного питания, мотелей, гостиницы;

· размещение гаражей, площадок и сооружений для хранения общественного и индивидуального транспорта, пожарных депо, автозаправочных станций, станций технического обслуживания автомобилей;

· станции технического обслуживания автомобилей;

· размещение местных и транзитных коммуникаций, ЛЭП, электроподстанций, нефте- и газопроводов, артезианских скважин для технического водоснабжения, водоохлаждающих сооружений для подготовки технической воды, канализационных насосных станций, сооружений оборотного водоснабжения.




Проекты санитарно-защитных зон ни на один из объектов муниципального образования, имеющих класс опасности, не разработаны и не утверждены.

3 ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОГО ВЛИЯНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ НА КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ.
Основополагающими для развития территории муниципального образования «Пригородненский сельсовет» являются проектные решения, связанные с выделением в пределах поселения зон, имеющих различное функциональное назначение (см. том 1). 

Территориальное планирование влияет на многие важнейшие характеристики, определяющие качество окружающей среды: объекты транспортных коммуникаций, уровни воздействия вредных выбросов на здоровье населения, комфортность мест проживания, инвестиционную привлекательность территории, стоимость недвижимости и другое.

Не менее существенны решения, связанные с развитием транспортной, инженерной и социальной инфраструктур, обеспечивающих комфортность проживания в жилой зоне и возможность ее позитивного преобразования. 

Мероприятия, связанные с развитием инфраструктур, должны обладать достаточной надежностью, обособленностью и определенностью, предполагать минимум отклонений на последующих стадиях разработки градостроительной документации.

Перечень мероприятий по территориальному планированию генерального плана муниципального образования «Пригородненский сельсовет» Рыльского района Курской области с указанием ожидаемых результатов их реализации представлен в следующей таблице.

Таблица. Проектные предложения генерального плана Пригородненского сельсовета.
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Единица измерения
	Значение
	Ожидаемые результаты

	I очередь строительства

	Экономика, социальная сфера

	1.
	увеличение объема целевого использования сельскохозяйственных угодий поселения
	-
	-
	экономический рост, увеличение количества рабочих мест

	2.
	Выделение в качестве инвестиционных площадок недействующих, фактически заброшенных территорий промышленных объектов
	х
	х
	

	3.
	Организация отделения социально-медицинского обслуживания на дому для граждан пенсионного возраста и инвалидов
	объект
	1
	оптимизация структуры социальной сферы с целью удовлетворения потребностей населения, включая все уровни обслуживания

	4.
	строительство спортивного комплекса
	-
	-
	

	5.
	Проведение текущих ремонтов зданий ФАП
	объект
	2
	

	6.
	Организация отделения социально-медицинского обслуживания на дому для граждан пенсионного возраста и инвалидов
	-
	-
	

	7.
	Проведение ремонта здания МКУ «Звягинский сельский Дом культуры» в х. Звягин
	объект
	1
	

	8.
	Проведение ремонта зданий библиотеки в х. Звягин
	объект
	1
	

	9.
	строительство магазинов общей площадью 200 м2
	объект
	2
	

	Жилищное строительство

	1.
	Индивидуальная застройка с жилыми зданиями на 1 семью, этажностью от 1 до 3 этажей, включая мансардный
	Ι очередь
	2800
	улучшение жилищных условий, доведение обеспеченности до 15 м2

	Транспортная инфраструктура

	1.
	Реконструкция твердого покрытия улиц поселения 
	км
	2,6
	повышение комфортности проживания

	2.
	Асфальтирование улиц с грунтовым покрытием 
	км
	6,3
	повышение комфортности проживания

	3.
	Строительство подъездной дороги в х. Звягин от трассы Рыльск-Глушково
	км
	0,9
	обеспечение транспортной  и пешеходной связи на территории нового строительства

	4.
	Формирование улиц и проездов при организации жилых и общественно-деловых зон на свободных территориях 
	х
	х
	обеспечение транспортной  и пешеходной связи на территории нового строительства

	5.
	Реконструкция мостовых сооружений, расположенных на территории муниципального образования
	х
	х
	повышение комфортности проживания

	6.
	Нанесение дорожной разметки, замена поврежденных и установка новых дорожных ограждений, замена поврежденных и установка недостающих дорожных знаков, установка дорожных знаков индивидуального проектирования;
	
	
	повышение комфортности проживания

	Инженерное оборудование территории

	1.
	Обеспечение производительности водозаборных сооружений не менее 460 м3/сутки
	х
	х
	повышение комфортности проживания

	2.
	Замену изношенных водопроводных сетей 
	км
	4,0
	повышение комфортности проживания

	3.
	Прокладка уличного водопровода на новых территориях жилой и общественно-деловой застройки
	км
	-
	повышение комфортности проживания

	
	Строительство резервной емкости для целей противопожарной безопасности (54 м3). Проектирование и строительство противопожарной емкости производить в соответствии с СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».
	объект
	1
	повышение комфортности проживания

	4.
	Прокладка уличного газопровода на новых территориях жилой и общественно-деловой застройки
	х
	-
	повышение комфортности проживания

	5.
	Подключение к системе газоснабжения существующей жилой застройки 
	частных домовладений
	-
	повышение комфортности проживания

	6.
	Подключение к системе газоснабжения запланированных на I очередь строительства объектов жилой и общественно-деловой застройки
	х
	-
	повышение комфортности проживания

	7.
	Строительство газопровода высокого давления (км)
	х
	-
	повышение комфортности проживания

	8.
	Замена ветхих участков линий электропередач, модернизация объектов системы электроснабжения
	х
	-
	повышение комфортности проживания

	9.
	Подключение к системе электроснабжения запланированных на Ι очередь объектов жилой и общественно-деловой застройки
	х
	-
	повышение комфортности проживания

	Санитарная очистка территории

	1.
	Выявление всех несанкционированных свалок и их рекультивация
	Ι очередь
	х
	повышение комфортности проживания, улучшение экологического состояния поселения

	2.
	Разработка схемы санитарной очистки территории с применением мусорных контейнеров
	Ι очередь
	х
	повышение комфортности проживания, улучшение экологического состояния поселения

	3.
	Организация регулярного сбора ТБО у населения, оборудование контейнерных площадок, установка 10-ю контейнерами
	Ι очередь
	х
	повышение комфортности проживания, улучшение экологического состояния поселения

	Охрана окружающей среды, развитие объектов системы рекреации

	1.
	Выявление и ликвидация всех несанкционированных свалок с последующей рекультивацией земель
	х
	-
	улучшение экологического состояния поселения

	2.
	Разработка схемы обращения с отходами
	х
	-
	улучшение экологического состояния поселения

	3.
	Улучшение качества дорожных покрытий
	х
	-
	повышение комфортности проживания, улучшение экологического состояния поселения

	4.
	Организация санитарно-защитных зон, зон санитарного разрыва и охранных зон для вновь создаваемых, реконструируемых и существующих объектов капитального строительства с различными нормативами воздействия на окружающую среду
	х
	-
	улучшение экологического состояния поселения

	Расчетный срок

	Экономика, социальная сфера

	1.
	Предлагается производить реконструкцию объектов культуры по мере их обветшания. 
	-
	-
	оптимизация структуры социальной сферы с целью удовлетворения потребностей населения, включая все уровни обслуживания

	2.
	Выделение участка под строительство магазина промышленных товаров.
	кв.км
	150
	

	Жилищное строительство

	1.
	Индивидуальная застройка с жилыми зданиями на 1 семью, этажностью от 1 до 3 этажей, включая мансардный
	расчетный срок
	3825
	улучшение жилищных условий, доведение обеспеченности до 20 м2

	Инженерное оборудование и инженерная подготовка территории

	1.
	Подключение к системе электроснабжения запланированных на расчетный срок объектов жилой и общественно-деловой застройки
	расчетный срок
	х
	повышение комфортности проживания

	2.
	Подключение к системе газоснабжения поселения запланированных на расчетный срок объектов жилой и общественно-деловой застройки 
	расчетный срок
	х
	повышение комфортности проживания

	3.
	Обеспечение населения телефонной связью
	номеров
	335
	повышение комфортности проживания

	4.
	Установка таксофонов
	расчетный срок
	3 единицы
	повышение комфортности проживания

	5.
	Прокладка дополнительных слаботочных сетей к местам застройки жилищного фонда
	расчетный срок
	х
	повышение комфортности проживания

	6.
	Проведение мероприятий по инженерной подготовке территории
	расчетный срок
	х
	инженерная подготовка и благоустройство территории


Исполнение мероприятий будет способствовать созданию предпосылок для динамичного наращивания инвестиционно-финансового потенциала Пригородненского сельсовета – основы его дальнейшего развития. Особое внимание будет уделяться реализации высокоэффективных инвестиционных проектов со сроком окупаемости до трех лет, ориентированных на скорейшее решение основных задач программы и обеспечивающих уже на начальном этапе их реализации поступление дополнительных средств в местный и областной бюджет, создание новых рабочих мест. 

4 МЕРОПРИЯТИЯ, УТВЕРЖДЕННЫЕ ДОКУМЕНТОМ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ РЫЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА И ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ.
Схемой территориального планирования Курской области и Рыльского муниципального района Курской области запланированы следующие мероприятия, касающиеся муниципального образования «Пригородненский сельсовет»: 
Предложения в сфере образования:

- строительство спортивного комплекса в с. Пригородняя Слободка.
Предложения в сфере агропромышленного комплекса.
Для поддержания личных подсобных хозяйств важно обеспечение транспортной доступности ко всем населённым пунктам района, а также развитие заготовительной сети.

Таблица. Мероприятия по развитию промышленности.
	№ п/п
	Наименование и назначение объекта капитального строительства
	Статус объекта капитального строительства
	Местоположение
	Мощность
	Год ввода в эксплуатацию

	1
	Промышленные предприятия по производству промышленных товаров
	планируемый
	Пригородненский сельсовет,

х. Звягин
	-
	2015 г.


Вместе с тем, наиболее благоприятны перспективы комплексного развития промышленности села Пригородняя Слободка как центра, расположенного между существующих и проектируемых транспортно-коммуникационных коридоров развития, достаточно удаленного от города Курска и занимающего выгодное транзитное положение на направлении Курск-Рыльск-граница с Украиной и направлении Рыльск-Хомутовка.
Предложения по транспортной инфраструктуре:

Основные принципы развития транспортного комплекса Курского района включают в себя две основные составляющие: улучшение качества существующих и строительство новых дорог, а также мероприятия по приведению в нормативное состояние сельских автомобильных дорог района для принятия их в сеть дорог общего пользования.

Первая очередь строительства: 
Таблица. Мероприятия по развитию сельских автомобильных дорог.
	№ п/п
	Наименование и назначение объекта капитального строительства
	Статус объекта капитального строительства
	Мощность
	Год ввода в эксплуатацию

	1
	Автодорога г.Рыльск-х. Звягин
	планируемая
	0,9 км
	2014 г.-2015

	3
	Итого
	-
	0,9 км
	-


Данные мероприятия по улучшению транспортной сети сельсовета обеспечат более эффективное транспортное сообщение района.

Предложения по инженерной инфраструктуре:

Первая очередь строительства: 

- паспортизация, лицензирование и ремонт водозаборных сетей населенных пунктов;

- строительство локальных водопроводов, водозаборных скважин, реконструкция и ремонт действующих водопроводов и скважин в населенных пунктах;

- предусмотреть из неканализованной застройки, оборудованной выгребами, вывоз стоков на специально оборудованные сооружения – сливные станции, которые, как правило, размещаются вблизи очистных сооружений, на главном подводящем коллекторе. Для навозной жижи устраиваются непроницаемые для грунтовых и поверхностных вод бетонные сборники, далее жижа компостируется и используется в качестве удобрения;
- 100% газификация населенных пунктов;

- реконструкция объектов электроснабжения муниципального образования.

Расчетный срок:

- реконструкция объектов инженерной инфраструктуры муниципального образования.

Предложения по жилищному строительству:

Расчетный срок:

- реконструкция жилищного фонда, находящегося в неудовлетворительном состоянии.
5 ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ИЗМЕНЕНИЮ ГРАНИЦ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И БАЛАНСА ЗЕМЕЛЬ В ПРЕДЕЛАХ ПЕРСПЕКТИВНОЙ ГРАНИЦЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ.
Настоящим Генеральным планом не предусмотрено изменение границ сельсовета, планируется изменить границы нескольких населенных пунктов согласно «Схемы современного использования территории муниципального образования». В границах населенных пунктов с. Пригородняя Слободка, х. Фонов необходимо провести инвентаризацию существующих земельных участков, которые являются брошенными, невостребованными и могут являться потенциальными территориями для строительства муниципального жилья, площадок для комплексной жилой застройки с привлечением инвестиционных средств, а также индивидуального жилищного строительства. Также планируется перевод земель из одной категории в другую.
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30. Закон Курской области от 29.12.2005 № 120-ЗКО (ред. от 17.08.2009) «Об объектах культурного наследия Курской области» (принят Курской областной Думой 22.12.2005);
31. Постановление Администрации Курской области от 24.08.2010 № 363-па (ред. от 30.11.2011) «Об утверждении областной целевой программы «Культура Курской области на 2011 - 2015 годы» (с изм. и доп., вступающими в силу с 01.01.2012);
32. Постановление Администрации Курской области от 11.10.2010 № 464-па (ред. от 20.10.2011) «Об утверждении областной целевой программы «Развитие образования Курской области на 2011 - 2014 годы»;
33. Постановление Администрации Курской области от 18.02.2011 № 65-па (ред. от 30.11.2011) «Об утверждении областной целевой программы "»Жилище» на 2011 - 2015 годы» (вместе с «Подпрограммой «Государственная поддержка молодых семей в улучшении жилищных условий на территории Курской области» на 2011 - 2015 годы", "Подпрограммой "Переселение граждан в Курской области из непригодного для проживания жилищного фонда" на 2011 - 2015 годы», «Подпрограммой "Развитие системы ипотечного жилищного кредитования в Курской области» на 2012 - 2015 годы», «Подпрограммой «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Курской области» на 2011 - 2015 годы», «Подпрограммой "Комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства в Курской области» на 2011 - 2015 годы»);
34. Постановление Администрации Курской области от 19.10.2011 № 500-па (ред. от 19.12.2011) «Об утверждении областной целевой программы «Модернизация сети автомобильных дорог Курской области (2012 - 2014 годы)»;

35. Постановление Администрации Курской области от 03.11.2010 № 528-па (ред. от 30.11.2011) «Об утверждении областной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Курской области на 2011 - 2015 годы»;
36. Постановление Администрации Курской области от 05.10.2011 № 488-па «Об утверждении областной целевой программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Курской области на 2012 - 2015 годы»;
37. Закон Курской области от 28.02.2011 № 15-ЗКО «О Программе социально-экономического развития Курской области на 2011 - 2015 годы» (принят Курской областной Думой 24.02.2011);
38. Постановление Администрации Курской области от 18.12.2009 № 445 (ред. от 30.11.2011) "Об утверждении областной целевой программы «Развитие пассажирских перевозок в Курской области в 2010 - 2012 годах»;

39. Постановление Администрации Курской области от 18.09.2009 № 310 (ред. от 19.10.2011) "Об областной целевой программе «Пожарная безопасность и защита населения Курской области на 2010 - 2012 годы»;
40. СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

41. СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации»;

42. СНиП 23-01-99* «Строительная климатология»;

43. СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

44. СНиП 2.04.03.85 «Канализация. Наружные сети и сооружения»;

45. СНиП 2.04.07-86 «Тепловые сети»;
46. СНиП 42‑01-2002 «Газораспределительные системы»;
47. СНиП II-12-77 «Защита от шума»;

48. СНиП 14-01-96 «Основные положения создания и ведения градостроительного кадастра Российской Федерации»;

49. СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555-09 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

50. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы»;

51. СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;

52. СанПиН 2971-84 «Санитарные нормы и правила защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи переменного тока промышленной частоты»;

53. СП 11-106-97* «Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектно-планировочной документации на застройку территорий садоводческих (дачных) объединений граждан»;

54. СП 11-112-2001 «Порядок разработки и состав раздела «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций» градостроительной документации для территорий городских и сельских поселений, других муниципальных образований»;

55. РД 153-34.0-03.150-00 «Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок»;

56. МДС 30-1.99 «Методические рекомендации по разработке схем зонирования территории городов»;
57. Методические рекомендации по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов. Утверждены Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 13 ноября 2010 г. №492;
58. Инструкция по организации зон охраны недвижимых памятников истории и культуры СССР. Утверждена приказом Министерства культуры СССР от 24.01.86  № 33;

59. Пособие к СНиП 11-01-95 по разработке раздела проектной документации «Охрана окружающей среды». ГП «Центринвестпроект», 2000 г.;

60. Правила охраны поверхностных вод от загрязнения сточными водами. Утв. Минводхозом СССР, Минздравом СССР, Минрыбхозом СССР 16 мая 1974 г.;
61. Схема территориального планирования Курской области;
62. Схема территориального планирования муниципального образования «Рыльский район» Курской области;

63. Программа социально-экономического развития Курской области 2011 - 2015 годы;

64. Сводный статистический ежегодник Курской области. 2013г. Курск, 2013;
65. Региональные нормативы градостроительного проектирования Курской области. Утверждены постановлением Администрации Курской области от 15 ноября 2011 г. № 577-па;
66. Материалы ГУ МЧС России по Курской области. – 2013г.;
67. Интернет-сайты: 

· http://adm.rkursk.ru/;

· http://www.minregion.ru;

· http://rkursk.ru;

· http://fgis.minregion.ru/.
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� Предположительная численность населения Российской Федерации. Ежегодный статистический бюллетень. М., Государственный комитет Российской Федерации по статистике. (2000 г., 2005 г).


� Долгосрочное прогнозирование: от методологии к видению. Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования. М., 2006 г.
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